C.o.n.t.e.n.t.s

C.o.n.t.e.n.t.s

○ 과정/과목명 : 1901090205_14V2 철도 가공전차선로 시공

- 훈련개요

훈련목표	가공전차선로시공은 기초측량, 기초시공, 구조물 설치, 가공전차선로 가선, 가공전차선로 조정 및 시험의 제반 실무를 추진할 수 있는 능력을 함양
수 준	4수준
최소훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 실습장
권장훈련방법	집체훈련, 현장견학, 현장실습

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)	평가시 고려사항
가공전차선로 측량하기	1.1 기초 터파기 위치를 측량기기를 이용하여 실시하고 측정값이 설계도서에 적합한지 여부를 판단할 수 있다. 1.2 기초점이 훼손되었거나 파괴 또는 변동시킬 사유가 발생한 경우에는 사전에 관계기관에 이전신청서를 제출할 수 있다. 1.3 측량을 다시 하거나 재설정해야 하는 경우 발주처와 협의하여 실시할 수 있다.	- 평가자는 다음의 사항을 평가해야 한다. • 작업 전 안전복장착용, 안전수칙사항 확인여부 • 작업 전 작업방법 및 범위 숙지여부 • 작업용 개인공구, 공도구의 사용방법에 대한 숙지 여부 • 철도 선로와 전차선로와의 연계되어 영향을 끼치는 사안에 대한 이해능력 • 전반적인 전철설비 시공기술의 이해와 숙지능력 • 설계도서 해석 및 분석능력 • 기술기준 및 관련규정에 의한 시공반영 요령능력 • 현장 시공 측량 능력 • 현장여건과 설계도서, 기술기준 및 관련규정과의 비교 검토 등을 통한 상호간 부적합 여부 판단능력 • 시공기술력을 가지고 개선기술을 발췌능력
가공전차선로 기초시공하기	2.1 선로의 곡선반경 및 구배 등의 현장여건을 감안하여 설계서와의 부합여부를 판단하고 이를 근거로 전철주의 경간 산정과 위치를 확인할 수 있다. 2.2 시공 전 측정기기를 이용하여 선로 이격거리 및 전철주의 건축한계를 파악하여 그에 따른 기초위치의 적합여부를 확인할 수 있다. 2.3 설계조건과 지형, 토질, 선로구조물 형상과의 부합여부를 판단하여 전철주 기초 타입 선정을 확인할 수 있다. 2.4 콘크리트 타설 전 작업 현황을 파악하여 설계서와 적합하게 터파기 및 매입시설물의 상태를 검측하여 이상 유무를 판단할 수 있다. 2.5 작업 진행 과정을 파악하여 지중 매설물 및 용수, 암 발견 등에 따른 기초시공의 대안 방안을 강구하고 보고할 수 있다. 2.6 사후 점검확인이 불가한 지중 또는 콘크리트의 매입시설물에 대하여 사전에 설계도서의 검토를 통하여 규격 및 재질, 콘크리트 배합 상태 등의 준비상태를 점검 후 시공조치 할 수 있도록 관리감독 할 수 있다. 2.7 목적물의 품질개선에 필요한 경우, 표준설계시공 이외의 대안 시공방안을 제시하고 승인을 요청할 수 있다.
가공전차선로 구조물 설치하기	3.1 철도선로의 직선, 곡선의 현황 조건 등을 파악하여, 설계도서 및 기술기준에 적합하도록 전철주, 비임, 하수강, 브래킷 등을 선정하여 시공할 수 있다. 3.2 장비의 진입이 수월하지 않은 경우, 현장여건을 감안하여 자재의 운반 방안을 강구하고, 열차 운행선에 따른 안전문제를 고려하여 그에 따른 작업일정과 장비투입 계획을 수립할 수 있다. 3.3 열차 운행선에서 기계장비로 전철주를 건주시 에는 인접선로와의 안전 상태를 사전에 파악하여 대책을 준비할 수 있다. 3.4 구조물 시공 후에 측정기기를 이용하여 건축한계의 저촉여부(건식게이지 측량)와 경사 및 손상 등의 상태를 검사 할 수 있다. 3.5 시공 후 설계도서 및 기술기준에 따른 전철주, 비임, 하수강, 브래킷 등의 시공이 적합하게 시공되었는지 검사 및 확인할 수 있다.
가공전차선로 가선하기	4.1 작업계획서에 의해 전차선로 가선에 필요한 작업차량의 편성과 자재의 적재방안을 강구하고 준비할 수 있다. 4.2 전선의 종별, 굵기, 길이 중량을 감안하여 가선장비의 준비와 작업원을 배치할 수 있다. 4.3 작업조건에 적합한 장비와 인력을 배치하고, 사전에 가선구간을 확인하여 가동브래킷 및 전차선 연결 금구류 설치 완료 여부를 점검할 수 있다. 4.4 작업 전에 가선도르래 등을 가동브래킷에 설치한 후, 연선장력을 설정하여 견인차를 전진시켜 가선할 수 있다. 4.5 압축접속 및 케이블 단말 처리 시공절차에 따라 전선을 접속할 수 있다.
가공전차선로 조정하기	5.1 전차선의 등가고에 따라 행거 및 드롭퍼의 길이를 산출 할 수 있다. 5.2 전철주의 레일면 높이를 측량하여 이를 기준으로 전차선 높이 조정을 위한 가동브래킷등의 취부위치를 조정할 수 있다. 5.3 편위자 또는 가선측정기에 의해 전차선 높이와 편위를 측정하고 조정할 수 있다. 5.4 직선로와 곡선로에 따라 당김 각도 적정유지 및 장력조정에 대한 억제저항 감소를 확보하여 전차선의 편위를 조정할 수 있다. 5.5 본선 내 궤도중심에서 분기선 전차선과 본선의 적정 고저차를 유지하여 어느 방향에서든 팬터그래프의 통과가 가능하도록 조정할 수 있다. 5.6 교차되는 조가선에 대해서는 상호간의 불안정 접촉을 방지하기 위한 보호관등을 설치할 수 있다. 5.7 교차점에 대하여 상호 일괄 균압을 설치하여 순환전류를 방지 할 수 있다. 5.8 교차점에서 팬터그래프에 의한 전차선 압상과 차량동요에 의한 지장을 방지하도록 가동브래킷과 곡선당김금구의 적합한 설치 위치를 선정하여 설치할 수 있다. 5.9 기계적 구분 장치 개소에 있어 인접전차선과 평행부분에 대한 등고와 편위에 적합하여 팬터그래프의 습동이 원활하도록 산정하여 설치할 수 있다.
가공전차선로 시험하기	6.1 전차선로 지지물, 금구류 등의 설치상태를 점검하여 설치도 및 상세도와 비교하여 이상 유무를 판정할 수 있다. 6.2 모터카에 탑승하여 선로를 운행하면서 전차선의 높이 및 편위를 실제로 측정하여 팬터그래프의 전차선 습동상태를 점검하여 이상 유무를 판정할 수 있다. 6.3 모터카에 탑승하여 선로를 운행하면서 전차선의 입선상태를 확인하여 전차선 입선 이상유무를 판정 할 수 있다. 6.4 전차선로의 접지 저항 값을 측정하여 규정치를 만족하는지 판정할 수 있다. 6.5 전차선로의 절연내력시험을 시행하여 전차선로의 이상 유무를 판정할 수 있다.

- 지식 ․ 기술 ․ 태도

구 분	주 요 내 용
지 식	◦ 가동브래킷 형별, 조정범위 ,밴드간격 ◦ 공학관련 범용 이론(구조물공학, 전기철도공학, 전기전자공학) ◦ 분기기 부근에서 전철주의 건식 위치 ◦ 비임 설치시 레일면 상의 높이 ◦ 시공상세도(장주도) ◦ 열차 운행선에 따른 단전, 차단 및 열차운영 ◦ 전철전력공사 시방서 ◦ 지선의 사용 구분, 적용 방법, 설치 방향 및 각도 ◦ 철도관계법령 ◦ 필요한 장비, 공구, 재료, 인원 및 선로차단 계획
기 술	◦ 가동브래킷의 조립 및 취부 기술 ◦ 각종 공구 및 도구 사용기술 ◦ 각종 시공 방법기술 ◦ 건널선(교차) 장치의 조정 기술 ◦ 구분장치의 종류별 설치 및 조정 기술 ◦ 균압장치의 제작 및 설치 기술 ◦ 비상강관주 설치, 철거 기술 ◦ 비상강관주의 설치, 철거 기술 ◦ 비임 선별, 운반, 조립 및 시공기술 ◦ 빔하스펜선의 설치 기술 ◦ 아연도강연선 접속기술 ◦ 아연도강연선의 접속 기술 ◦ 애자의 조립 및 취부 기술 ◦ 완철의 설치 기술 ◦ 인류 및 장력조정장치의 적용과 취부 기술 ◦ 전선류의 단말 처리 기술 ◦ 전차선, 조가선의 단선 시 비상복구 기술 ◦ 전차선로의 가선 기술 ◦ 전차선의 높이, 편위 측정기술 ◦ 전차선의 접속 기술 ◦ 전철주 승주 및 주상작업 기술 ◦ 접지저항 값 측정 기술 ◦ 조가선의 접속 기술 ◦ 지선 설치 기술 ◦ 차량사고 시 전차선로의 이동 기술 ◦ 편위의 조정 기술 ◦ 표지류의 설치 기술 ◦ 행가 및 드롭버의 길이 산출, 제작 및 설치 기술 ◦ 흐름방지장치의 설치 기술
태 도	◦ 기능인력들과의 협조적이고 배려하는 태도 ◦ 모든 작업을 실시하기 전에 안전사고 발생예방을 우선시 하는 태도 ◦ 시공기준을 준수하는 태도 ◦ 안전수칙을 준수하는 태도 ◦ 정확하게 작업을 수행하는 태도

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터 및 주변기기 • 문서작성용 소프트웨어 • 가선측정기 • 적외선열화 측정장비 • 코로나 측정장비 • 절연저항측정기 • 내압측정기 • 검전기 • 접지장비 • 절연장갑, 안전복, 안전모, 안전화, 안전벨트 • 사다리차 • 장선기(각종) • 전선클램프 • 유압식 터미널 압착기 • 유압천공기 • 전차선 만곡기 • 전차선 키 • 드로퍼 집개 • 전차선용 접지걸이 • 슬리브 압축기(각종) • 수평기 • 자분탐상기 • 애자인장기 • 초저항측정기 • 활선용 피뢰기 진단기 • 아연도금피막 측정기 • 콘크리트강도 측정기 • 적외선 온도 측정기 • 가스누설 측정기 • 토오크 측정기	세트 세트 대 대 대 대 개 세트 식 대 대 대 대 대 대 개 개 대 개 개 개 대 개 대 대 개 개 대 개 개	공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용 공용	5 5 15 30 30 15 10 10 1 15 15 30 30 10 10 10 10 15 5 10 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30
※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

- 장비

- 재료

재     료     목     록

• 철구류(강관주, 비임, 철주, H형강, 하수강, 전주대용물 등)

• 전선류(급전선, 보호선, 비절연보호선, 조가선, 전차선, 접지선, 매설접지선, 가공지선 등)

• 금구류(H금구, Y금구, 교차금구, 곡선당김금구, 진동방지장치금구 등)

• 애자류(현수애자, 장간애자, 지지애자 등)

• 볼트류(앵커볼트, 코더볼트 등)

• 가동브래킷류

• 섹션류

• 단로기

• 부하개폐기

• 표지류

• 접지단자함

• 전차선로 자재 샘플보드

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보