건설교통부 고시 제 2006-3호

「철도안전법 시행규칙」제86조의 규정에 의하여 철도사고보고 및 조사에 관한 지침을 다음과 같이 제정 고시합니다.

2006년 1월 5일

건설교통부장관

철도사고보고 및 조사에 관한 지침(안)

제1조(목적) 이 규정은 철도안전법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제86조제3항의 규정에 의하여 철도사고등의 조사 및 보고절차․방법 등에 필요한 세부사항에 대하여 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 철도사고 및 운행장애(이하 “철도사고등”이라 한다)의 조사 및 보고방법․절차 등에 관하여 법령에서 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “철도교통사고”라 함은 열차 또는 철도차량의 운전으로 발생된 사고로서 열차사고, 건널목사고, 사상사고를 말한다.

2. “열차사고”라 함은 다음 각 호에서 정하는 바에 의한다.

가. 열차충돌사고 : 열차가 다른 열차 또는 철도차량과 충돌하거나 접촉한 사고를 말한다.

나. 열차탈선사고 : 열차가 탈선한 사고를 말한다.

다. 열차화재사고 : 열차에 화재가 발생하여 사상자가 발생하거나 열차의 운행을 중지한 사고를 말한다.

라. 기타 열차사고 : 열차에서 위해물품이 누출되거나 폭발하는 등으로 사상자가 발생한 사고를 말한다.

3. “건널목사고”라 함은 건널목개량촉진법 제2조의 규정에 의한 건널목에서 열차 또는 철도차량과 통행하는 자동차(동력을 가진 모든 차량을 포함한다)와 충돌하거나 접촉한 사고를 말한다.

4. “사상사고”라 함은 열차 또는 철도차량의 운전으로 사상자가 발생한 사고(전 각목의 사고와 동반한 것을 제외한다)로서 여객사상사고, 공중사상사고, 직무사상사고를 말한다.

가. “여객사상사고”라 함은 여객이 열차를 이용 중 사상자가 발생한 사고를 말한다.

나. “공중사상사고”라 함은 일반 공중이 열차 또는 철도차량의 운전과 관련하여 사상자가 발생한 사고를 말한다.

다. “직무사상사고”라 함은 철도운영 및 철도시설관리와 관련하여 업무수행 중 사상자가 발생한 사고를 말한다.

5. “사망자”라 함은 사고로 인하여 72시간 이내에 사망한 자를, “부상자”라 함은 1일 이상 치료를 요하는 상해를 입은 자를 말한다. 이때 부상자 중 “중상자”라 함은 3주일 이상의 입원치료를 요하는 상해를 입은 자와 신체활동부분을 상실하거나 혹은 그 기능을 영구적으로 상실한 자를 말한다.

6. “운행장애”라 함은 철도안전법(이하 “법”이라 한다) 제2조 제11호의 규정에 의한 장애로서 철도교통사고 이외 다음 각호의 것을 말한다. 다만 사호 내지 카호에 대한 기준은 고속열차 및 전동열차 10분, 일반여객열차  20분, 화물열차 및 기타열차 40분 이상 지연된 경우에 한 한다. 이 경우 발생된 장애로 인하여 열차운행에 직․간접 지장(영향)을 초래한 시간을 말하며, 열차운행 도중 회복 또는 연쇄지연 등의 간접 요인은 포함하지 않는다.

가. 차량탈선 : 철도차량이 탈선하였을 때

나. 차량파손 : 철도차량이 충돌 또는 접촉으로 파손되었을 때

다. 차량화재 : 열차 또는 철도차량에서 화재가 발생하였을 때

라. 열차분리 : 열차가 운행 중 연결이 분리되었을 때

마. 차량구름 : 정거장(신호장․신호소․간이역․기지소를 포함한다) 안에 있는 열차 또는 차량이 정거장 외로 굴러 이동하였을 때

바. 규정위반 : 신호취급․폐색취급위반․이선진입 및 정지위치 어김, 위규운전 등 안전운행을 저해하는 운전취급을 하거나 규정위반의 취급을 하여 열차운행에 지장을 주었을 때

사. 선로장애 : 선로시설의 결함(고장, 파손, 변형)이나 선로상의 장애물로 인하여 열차운행에 지장을 주었을 때

아. 급전장애 : 전기설비의 결함(고장․파손․변형), 외부충격 및 이물질 접촉 등으로 인한 급전지장(정전 또는 전압강하)이나 열차운행에 지장을 주었을 때

자. 신호장애 : 신호보안장치의 결함(고장․파손․변형) 등으로 인하여 열차운전에 지장을 주었을 때

차. 차량고장 : 차량의 고장으로 열차운전에 영향이 있을 때

카. 열차방해 : 철길점거 등의 사유로 열차운행을 방해 하였을때

타. 기타 : 전 각호에 준하지 않는 경우

7. “안전사고”라 함은 열차 또는 차량의 운전과 관련 없이 철도운영 및 철도시설관리와 관련하여 인명의 사상이나 물건의 손괴가 발생된 사고로서 화재사고, 설비사고, 사상사고, 건설사고 등을 말한다.

8. “재해”라 함은 폭풍, 호우, 폭설, 홍수, 지진 등 천재지변에 의해 철도시설 또는 차량에 일어난 피해를 말한다.

9. “철도운영자등”이라 함은 철도운영자 및 철도시설관리자를 말한다.

10. “철도안전정보망”이라 함은 법 제71조의 규정에 의한 철도안전정보를 종합관리 하는 전산시스템을 말한다.

제4조(철도사고등의 보고) ①철도운영자등은 다음 각호1의 철도교통사고 또는 운행장애가 발생되었을 경우에는 신속하게 건설교통부장관에게 보고하여야 한다.

1. 철도안전법 시행령(이하 “시행령”이라 한다) 제57조의 규정에 의한 철도사고등 다만, 법 시행령 제57조 제4호의 규정에 의한 재산피해는 직접피해를 말한다.

2. 제3조 제2호의 기타 열차사고

3 여객 또는 승무원의 사망자가 발생된 사고

4. 제3조 제6호의 규정에 의한 운행장애로 인하여 본선 열차운행의 지장(일반열차 2시간 이상, 고속열차 및 도시철도 1시간 이상)이 될 것으로 인정되는 운행장애

5. 안전사고 및 재해가 발생되어 사상자가 발생되거나 5천만원 이상의 재산피해가 발생될 것으로 인정될 때

6. 사회적 물의를 야기한 이례적인 철도사고등

②법 제61조제3항의 규정에 의하여 철도운영자등이 사고내용을 조사하여 그 결과를 보고하여야 할 철도사고등은 다음 각호1과 같다.

1. 제1항의 규정에 의한 즉시 보고해야 할 철도사고등을 제외한 사망자가 발생된 건널목사고

2. 철도에 의한 열차 또는 철도차량의 운전과 관련하여 2인 이상 사상자가 발생하거나 3천만원 이상 재산피해가 발생한 철도사고등

3. 사회적 물의가 큰 이례적인 사항으로 건설교통부장관이 조사를 지시한 철도사고등

제5조(철도사고등의 보고요령) ①철도운영자등은 제4조제1항 및 제2항의 규정에 의하여 즉시 보고해야 할 철도사고등에 대하여는 신속히 유․무선 전화, 문자서비스 등 가능한 통신수단으로 사고의 개황을 확인 할 수 있도록 다음 각호의 내용을 보고하여야 한다.

1. 종별, 일시 및 장소

2. 사고의 개요 및 원인(원인이 불명확 할 경우 추정원인)

3. 피해 및 조치

4. 응급처리, 복구대책, 복구예정일시 등

②철도운영자등이 제4조제3항의 규정에 의하여 조사하고 결과를 보고해야 할 철도사고등에 대하여는 별표 1의 보고계통에 따라 보고(초기․중간․종결)하여야 한다.

③제2항의 규정에 의하여 보고하는 초기보고는 사고발생 후 2일 이내 별지 제1호 서식을 작성하여 건설교통부장관에게 보고하여야 한다.

④제2항의 규정에 의하여 보고하는 중간보고는 사고발생 후 30일 이내에 별지 제2호 서식에 의거 보고하여야 한다.

⑤제2항의 규정에 의하여 보고하는 종결보고는 다음 각호의 사항이 포함된 조사결과를 조사처리완료 후 15일 이내에 보고서로 제출하여야 한다. 다만 제4항의 규정에 의한 중간보고를 할 때 다음 각호의 내용이 포함되었을 경우에는 최종보고를 아니할 수 있다.

1. 철도사고등의 조사 경위

2. 철도사고등과 관련하여 확인된 사실

3. 철도사고등의 원인 분석

4. 철도안전에 관한 대책(권고) 등

⑥제2항의 규정에 의한 철도사고등의 보고는 철도안전정보망을 통하여 보고할 수 있다.

제6조(철도사고등의 발생 시 조치) 철도운영자등은 철도사고등이 발생하였을 때에는 정확한 원인규명 등을 위하여 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 철도운영자등은 철도사고등의 발생으로 복구작업을 하는 경우에는 복구를 하기 전에 원인과 관계되는 증거물에 대하여 사진촬영(필요시 도면작성) 등을 하여 현장상황을 보존하여야 한다.

2. 철도사고조사위원회 및 철도운영자등에 소속된 사조조사관은 철도사고등이 발생하였을 경우에는 신속히 현장에 출동하여 필요한 증거물을 확보하기 위하여 봉인 또는 보존에 필요한 조치를 하여야 하며, 현장에 도착하는 동안 증거물 확보에 필요한 조치를 하도록 하여야 한다.

제7조(철도사고등의 조사) ①제4조제1항의 규정에 의하여 건설교통부장관에게 즉시 보고된 철도사고등에 대하여는 철도사고조사위원회에서 조사하는 것을 원칙으로 한다. 다만 제4조제1항 제2호 내지 제3호의 경우에는 원인이 명확하여 철도운영자등이 자체조사가 가능하다고 건설교통부장관이 인정하는 경우에는 철도운영자등으로 하여금 조사처리 하도록 할 수 있다. 이 경우 철도운영자등은 제5조제5항의 규정에 의하여 종결보고를 하여야 한다.

②제1항 단서 규정에 의하여 철도운영자등이 자체조사를 실시하여야 한다. 이 경우 철도운영자등은 법 시행령 제58조의 규정에 의한 조사방법에 따라 원인을 명확히 규명하고 대책을 수립하여야 하며 조사결과 및 증빙자료 등은 보관 관리하여야 한다.

③건설교통부장관은 법 제61조제3항의 규정에 의하여 제2항의 규정에 의한 철도운영자등이 자체 조사한 결과를 제출하도록 하거나 확인할 수 있으며 조사결과가 미흡하다고 판단될 경우에는 법 제62조 제2항의 규정에 의하여 철도사고조사위원회로 하여금 다시 조사하도록 의뢰하거나 철도운영자등으로 하여금 다시 조사하여 보고하도록 할 수 있다.

④철도운영자등은 철도사고등에 대한 자체조사 방법․절차 등의 기준을 마련하여 운영하여야 한다.

제8조(조사결과에 대한 조치) ①제5조제5항의 규정에 의하여 철도운영자등으로부터 종결보고를 받은 건설교통부장관은 철도사고등의 재발방지 및 공공의 안전을 위하여 필요한 경우에는 법 제67조 및 동법 시행규칙 제90조에서 정한 공개금지 정보 이외의 사항에 대하여 그 내용을 발표하거나 철도운영자등에게 전파할 수 있다.

②철도운영자등은 철도사고등에 대한 자체 조사결과의 대책에 대하여 적극 실천하여야 한다.

제9조(철도사고등에 대한 자료의 기록관리) ①철도운영자등은 제4조제2항 및 제3항의 규정에 의하여 조사․처리한 철도사고등에 대하여는 관련된 증거자료와 함께 보관하여야 한다.

②철도운영자등은 제1항의 규정에 의한 조사․처리결과와 증거자료에 대하여는 철도안전정보망에 입력하여야 하며, 교통안전공단 이사장은 그 자료를 관리하여야 한다.

제10조(정기보고) 철도운영자등은 발생된 철도사고등에 대하여는 별표2에서 규정하고 있는 분류기준에 따라 별지 3호 서식의 통계를 작성하여 건설교통부장관에게 다음달 15일까지 정기보고(월․분기․년 단위)하여야 한다. 다만 년 단위 정기보고는 매년 2월말까지 보고하여야 한다.

부  칙

제1조(시행일) ①이 규정은 고시한 날부터 시행한다. 다만 제5조제6항 및 제9조제2항에 대하여는 교통안전공단에 전산시스템이 구축된 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

철도사고등의 보고체계

건설교통부

-철도안전팀(일반․고속철도)

-도시철도팀(도시철도)

-철도산업팀(재해)

철도사고조사위원회

철도운영자등

(일반․고속․도시철도 및 전용철도)

사고현장

1-1 보고

1-2 급보

2 조사지시

3 조사보고(초기․중간․

최종보고) 및 정기보고

4. 조사결과 개선권고

1-3 통보

① 제4조제1항의 규정에 의하여 철도사고등이 발생 시 즉시보고(통보)

② 제7조의 규정에 의하여 건설교통부장관이 철도운영자등에 자체조사지시(인정)

③ 제7조의 규정에 의하여 철도운영자등의 자체조사결과보고

④ 철도사고조사위원회 조사결과 통보(개선권고 등)

〔별표 2〕

철도사고등의 분류기준

구 분	종 류
철도교통사고	열차사고	열차충돌사고
		열차탈선사고
		열차화재사고
		기타열차사고
	건널목사고	자동차
		기타(오토바이, 경운기 등)
	사상사고	여객사상사고
		작업사상사고
		공중사상사고
운행장애	차량탈선
	차량파손
	차량화재
	열차분리
	차량구름
	규정위반	신호취급위반
		폐색취급위반
		이선진입
		정지위치 어김
		위규운전
	선로장애
	급전장애
	신호장애
	차량고장
	기 타
안전사고	화재사고
	설비사고
	인명피해사고
	건설사고
재 해

＊ 철도사고등이 병발하여 발생할 경우 별표의 순위에 따라 정함

〔별지 제1호 서식〕

철도사고등 급보(초기보고) 서식

작성기관 :

보고일자 :    년   월   일   시   분

① 사고종류 (해당사항 표기)	별표 2에 정하여진 사고종별 기록	일련 번호	2005-XX (XX발생순)
② 발생일시		년		월		일	요일	시간 오전- 오후-	③ 기상 상태	기온 :
④ 발생장소	선별구간 :	선 (상행/하행)	역(～ 역간) 기점 km지점	날씨 :
*선로상태 :	구배 (‰)	상( ) 하( )	곡선 반경	좌( ) 우( )	( )터널 ( )교량	( )기지 기타( )
건 널 목 :	제 1, 2, 3 종, ( )건널목	도로특성 :	( )도로 ( )차선
선 로 :	본선, 측선, 대피선, 기타( )	*전 용 선 :
⑤ 관계열차 및 시설장비	열차종류 :		번호 :		편성 :		운행구간	～
시설장비 :		도로차량 :		기타 :
위 험 물 :	(종류)	상태 :	적재, 누출, 폭발	적재량
⑥ 관계자	소속	직종	직급	성명	년령	기타사항
⑦ 피해상황	인명피해 :	총 명	사망자 명(여객 명, 공중 명, 직원 명)
부상자 명(여객 명, 공중 명, 직원 명)
본선지장 :	복구 일 시 분	열차지장	지장열차( 편 량) 최대지연( 시 분)
열차피해 :	파손(대파, 중파, 소파) 탈선( ), 전복( )	시설장비피해
⑧ 조치(수송)사항
⑨ 사고원인 및 발생경위	(*원인불명시 추정)
⑩ 복구예정시각
⑪ 보 고 자	소속 :		직명 :		성명 :		(Tel)

210mm×297mm

〔별지 제2호 서식〕

철도사고등 중간(최종) 보고서

작성기관 :

(앞)                                               제출일자 :    년  월  일

① 사고종류		일련 번호	M-초기 보고 번호
② 발생일시		년		월		일	요일	시간 오전- 오후-	③ 기상 상태	기온 :
④ 발생장소	행정구역 :	시 구(군) 동(면)	날씨 :
선별구간 :	선 (상행/하행)	역(～ 역간) 기점 km지점
선로상태 :	구배 (‰)	상( ) 하( )	곡선 반경	좌( ) 우( )	( )터널 ( )교량	( )기지 기타( )
선 로 :	본선, 측선, 대피선, 기타( )	전 용 선 :
건 널 목 :	제 1, 2, 3 종, ( )건널목	*도로특성 :	( )도로 ( )차선
⑤ 관계열차 및 시설장비	*열차종류 :		번호 :		편성 :		운행구간	～
시설장비 :		*도로차량 :		기타 :
*위 험 물 :	(종류)	상태 :	적재, 누출, 폭발	적재량
보안장치 (해당사항 표시)	a.차단기 b.경보기 c.건널목교통안전표지판 d.고무보판 e.안전울타리 f.정시간제어기 g.지장물검지장치 h.출구축차단간검지기 i.정보분석장치 j.원격감시장치 k.건널목제어유니트 l.기타
⑥ 피해상황	*인명피해 :	총 명	사망자 명(여객 명, 공중 명, 직원 명)
중상자 명(여객 명, 공중 명, 직원 명)
경상자 명(여객 명, 공중 명, 직원 명)
본선지장 :	복구 일 시 분	열차지장	지장열차( 편 량) 최대지연( 시 분)
열차피해 :	파손(대파, 중파, 소파) 탈선( 량), 전복( 량)	시설장비피해	(*내용서술)
⑦ 피해규모	총 백만원	․인적피해 : 백만원 ․물적피해 : 백만원(차량파손, 운임환불, 열차지장 포함) ․기타 : 백만원
⑧ 관계자	소속	직종	직급	성명	년령	기타사항
진술내용 : * 필요한 경우 별도 양식으로 첨부 가능
⑨ 목격자	성명 : ( 세)	직업 :
주소 : (전화 )
진술내용 : * 필요한 경우 별도 양식으로 첨부 가능
⑩ 보고자	소속 :		직명 :		성명 :		(Tel)

210mm×297mm

(뒤)

⑪ 사고개요
⑫ 발생경위 및 조치내용	상세기입 : * 필요한 경우 별도 양식으로 첨부 가능
⑬ 사고원인 (조사결과)	상세기입 : * 필요한 경우 별도 양식으로 첨부 가능
⑭ 안전대책	상세기입 : * 필요한 경우 별도 양식으로 첨부 가능

210mm×297mm

※ 사고현장 사진 및 약도 별도 첨부

〈작성요령〉

1. ①사고종류는 별표2에 정한 철도사고등의 분류기준에 따라 기재

2. 일련번호는 연도 구분하여 발생순서에 따라 순차 적용

예) 초기보고 : 2005-1,  중간보고 : M-2005-1

3. ③의 기상상태 날씨는 맑음, 구름, 비, 안개, 눈으로 구분하여 기재

4. ④발생장소의 도로특성은 아래표에 따라 기재

구 분	종 류
도로특성	일반국도, 특별․광역시도, 지방도, 시도, 군도, 구도, 농어촌도, 기타

5. ⑤관계열차 및 시설장비는 아래 표의 구분에 따라 기재

구 분		종 류
관계열차	열차	고속열차, 새마을열차, 무궁화열차, CDC통근열차 전기동차열차, 화물열차, 혼합열차 기타(입환, 단행, 공사, 시운전 등 서술)
	차량	기관차, 동차(전기, 디젤전기), 객차, 화차(화물, 소화물 등), 발전차, 특수차(사고복구, 작업, 시험차 등)
도로차량		승용차, 승합차, 버스, 트럭, 특수차, 경운기, 오토바이, 기타
위 험 물		무기, 화약류, 고압가스, 유해화학물질, 인화성/가연성 물질 등(법 제42조제2항의 규정에 의한 위해물품)

6. ⑥인명피해의 사상자는 아래 표의 구분에 따라 기재

구 분	기 준
사망자	즉사자 및 부상 후 그 부상에 기인하여 72시간내 사망한 자
중상자	3주일이상의 입원치료를 요하는 부상 및 신체활동부분을 상실하거나 혹은 그 기능을 영구적으로 상실당한 부상
경상자	1일 이상 3주일 미만의 입원치료를 요하는 부상(당일 정상 판정을 받고 귀가한 사람은 제외 한다)

7. ⑦피해규모는 운임환불, 차량파손, 피해자보상 등  직접손실액 표시

〔별지 제3호]

1. 철도사고등 총괄표(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건)

월(분기) 구 분			ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누계(ㅇ~ㅇ월)
							‘00	‘00	증 감	‘00	‘00	증 감
총 건수
철도운전사고	열차사고	열 차 충 돌
		열 차 탈 선
		열 차 화 재
		기타열차사고
		소 계
	건널목사고
	열차주행거리 (단위:100만㎞)
	100만㎞당 사고건수 (열차+건널목)
	사 상사고	여 객
		공 중
		작 업
		소 계
	합 계
운행장애	차 량 탈 선
	차 량 파 손
	차 량 화 재
	열 차 분 리
	차 량 구 름
	규 정 위 반
	선 로 장 애
	급 전 장 애
	신 호 장 애
	차 량 고 장
	열 차 방 해
	기 타 장 애
	합 계
안 전 사 고
재 해

주) 일반철도, 고속철도, 도시철도(수도권전철 포함)를 구분하여 작성

2. 열차사고(원인별) 현황(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건)

월(분기) 구 분				ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누계(ㅇ~ㅇ월)
								‘00	‘00	증감	‘00	‘00	증 감
사고종별	열 차 충 돌
	열 차 탈 선
	열 차 화 재
	기타열차사고
	계
원인별	취급(관리)부주의
	시설․장비 결 함		차 량
			시 설 전 기
			경 합
	외부요인
	경 합
	계
사상자	사 망
	부 상	경 상
		중 상
	계

주) 1. “사고종별”란의 기타 열차사고의 경우 아래에 사유를 별도 기록

2. “원인별”란의 경합 및 외부요인의 경우 아래에 사유를 별도 기록

3. “사상자”의 사상자는 사고발생 일시․장소․사상자 현황을 아래에 별도기록

3. 건널목사고(원인별) 현황(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건, 명)

월(분기) 구 분				ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누계(ㅇ~ㅇ월)
								‘00	‘00	증 감	‘00	‘00	증 감
사고건수
종별	1종	안내원 있음
		안내원 없음
	2종
	3종
원인별	건널목 앞 일단정지무시횡단
	차단기 내려진 상태에서 진입
	자동차 고장으로건널목 안에 정차
	자동차운전자 부주의
	기 타
사상자	사 망
	부 상		경 상
			중 상
	계

주) “원인별”란 기타의 경우 사유를 기록

4. 건널목사고(원인별) 상세분석(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건, 명)

원 인 별	세 부 항 목	당 월				누계(ㅇ~ㅇ월)
		0월	0월	0월	계	‘00	‘00	증 감
건널목 앞 일시정지무시 횡단	차단기 강하직전 진입
	진출 쪽 내려진 차단기 앞 정차
	건널목 내 정차 후 퇴행
내려진 차단기 진입	내려진 차단기 돌파후 진입
	차단기 끝부분으로 진입
건널목안 정차	자동차 고장으로 건널목안 정차
자동차 운전자부주의	건널목 보판이탈
	건널목 통과지체(서행,음주 등)
	운 전 미 숙
기 타	도로교통 정체
	경보장치 동작불능
	건널목 앞 방향전환
	안내원취급부주의
계

주) 특이사항의 경우 사유를 기록

5. 사망자 현황(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건, 명)

월(분기) 구 분		ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누 계
						‘00	‘00	증 감	‘00	‘00	증 감
여객사상	사고건수
	사 망
	중 상
	경 상
	계
공중사상	사고건수
	사 망
	중 상
	경 상
	계
직무사상	사고건수
	사 망
	중 상
	경 상
	계
건널목사고	사고건수
	사 망
	중 상
	경 상
	계
열차사고등	사고건수
	사 망
	중 상
	경 상
	계
합계	사고건수
	사 망
	중 상
	경 상
	계

주) 건널목사고 및 열차사고 등에는 사상자가 발생된 사고건수와 사상자 수만 기록

6. 여객사상사고(요인별) 현황(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건, 명)

월(분기) 구 분		ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누 계
						‘00	‘00	증감	‘00	‘00	증 감
발 생 건 수
사상자	사 망
	부 상
	계
원 인 별 (명)	출입문 강제개방 후 뛰어내림
	열차내에서 넘어짐 등
	출입문 등에 끼임
	선로무단통행
	홈에서 선로로 떨어짐
	열차에 뛰어듬 (자살추정)
	승강장에서 열차와 접촉
	승하차시 넘어짐 등
	운전사고(장애)
	기 타
	계

주) 운전사고(장애) 란의 경우는 일시, 장소, 사상자수 등을 표 아래에 기록

7. 공중사상사고(요인별) 현황(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건, 명)

월(분기) 구 분		ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누 계
						‘00	‘00	증 감	‘00	‘00	증 감
발 생 건 수
사상자	사 망
	부 상
	계
원 인 별 (명)	선로무단횡단
	자살(추정)
	운전사고(장애)
	기타(사상자발견 등)
	계

8. 작업사상사고(요인별) 현황(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건, 명)

월(분기) 구 분		ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누 계
						‘00	‘00	증 감	‘00	‘00	증 감
발 생 건 수
사상자	사 망
	부 상
	계
원 인 별 (명)	부주의한 행동
	불안전한 조건
	외부적인 요인
	계

9. 운행장애 현황(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건)

월(분기) 구 분		ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누계(ㅇ~ㅇ월)
						‘00	‘00	증 감	‘00	‘00	증 감
차 량 탈 선
차 량 파 손
차 량 화 재
열 차 분 리
차 량 구 름
규정위반	신호취급위반
	폐색취급위반
	이 선 진 입
	정지위치어김
	위 규 운 전
선 로 장 애
급 전 장 애
신 호 장 애
차 량 고 장
열 차 방 해
기 타
계

10. 운행장애(요인별) 세부현황(고속철도, 일반철도, 도시철도)

작성기관 :

(단위 : 건)

월(분기) 구 분			ㅇ월	ㅇ월	ㅇ월	계	당 월			누계(ㅇ~ㅇ월)
							‘00	‘00	증 감	‘00	‘00	증 감
원인별	취급(관리)부주의
	시설․장비 결 함	차 량
		시 설․ 전 기
		경 합
	외부요인
	경 합
	계

주) “원인별”란의 경합 및 외부요인의 경우 아래에 사유를 별도 기록