2010년 상반기

전기공사 실적공사비

적용 공종단가

2010. 01

지  식  경  제  부

한국전기산업연구원

□  목  차  □

제1장. 총칙	1

제2장. 전기공사 실적공사비 적용 공종단가

1. 변전분야	2

2. 배전분야	19

3. 가공송전분야	38

4. 지중송전분야	49

5. 내선 플랜트분야	55

6. 발전분야	83

7. 전기철도분야	94

【 참 고 자 료 】	109

1. 2010년 적용 전기공사 조정계수

2. 실적공사비에의한예정가격작성기준

(회계예규 2200.04-160-6 2009.9.21)

3. 실적공사비 적산제도 관리기관 운영규정

(지식경제부 전력 57300-66호 2002.1.25)

제1장 총칙

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「실적공사비에의한예정가격작성기준(회계예규 2200-04-160-6)」제38조제4항, 「실적공사비 적산제도 관리기관 운영규정(지식경제부 전력 57300-66호 2002.1.25)」에 의하여 전기공사 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 전기공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 전기공사의 예정가격을 작성함에 있어서 본 실적공사비 단가를 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등의 전기공사는 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 실적공사비 단가가 제시되지 않은 공종이나 실적공사비 단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이 일치하지 않는 경우(써포트 및 지지물 설치개수가 많고, 부속자재비가 많이 소요되는 특수한 시공등)에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3) 실적단가의 공종별 단가정의에 명기되지 않는 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우, 유해위험작업인 경우등 표준품셈에서 노임의 할증이나, 품의 할증이 필요하다고 규정하는 경우에는 본 단가를 적용하지 않는다.

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

1-4 공통적용사항

(1) 본 적용단가에는 재료비, 직접노무비, 직접공사경비(기계경비등), 공구손료 및 잡재료비가 포함된 단가임.

(2) 적용단가는 계약시점 단가를 전기공사비지수를 활용, (1월, 7월) 기준으로 시간차 보정을 한 단가임.

제2장. 전기공사 실적공사비 적용 공종단가

1. 변전분야 ---------- 110공종

변전분야 -110공종

대분류 B	모선공사

■ BA11*** 동봉배선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
BA11120	동봉배선	25 mm이하	m	3,674
BA11220	동봉분기	25 mm이하	개소	10,885

【단가정의】

① 옥내, 옥외 구분없이 적용한다.

② 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사 및 고소작업 등을 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BB***** 관형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
BB21110	동관배선	ø25이하 옥외	m	2,433
BB24130	알루미늄관배선	ø100이하 옥외	m	16,274
BB24230	알루미늄관분기	ø100이하 옥외	개소	53,887
BB25130	알루미늄관배선	ø125이하 옥외	m	27,826
BB27130	알루미늄관배선	ø175이하 옥외	m	29,093

【단가정의】

① 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사, 수평잡기 및 고소작업 등을 포함한다.

② Support, Clamp, Coupler 및 부속철물류 설치를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BC***** 대형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
BC13110	동대배선	300 ㎟이하 옥내	m	17,479
BC13310	동대만곡	300 ㎟이하 옥내	개소	54,006
BC25110	동대배선	750 ㎟이하 옥외	m	21,868
BC25210	동대분기	750 ㎟이하 옥외	개소	47,278
BC25310	동대만곡	750 ㎟이하 옥외	개소	69,931

【단가정의】

① 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사, 수평잡기 및 고소작업 등을 포함한다.

② 지지철물류 및 부속철물류 설치를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BD***** 나전선형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
BD41400	단자붙임(압축	22 kV 단도체	개소	15,948
BD42200	모선분기	22 kV 2도체	개소	29,059
BD61100	모선배선	154 kV 단도체	경간	52,719
BD61200	모선분기	154 kV 단도체	개소	34,587
BD61300	지지가선	154 kV 단도체	개소	19,902
BD61400	단자붙임(압축)	154 kV 단도체	개소	18,420
BD62100	모선배선	154 kV 2도체	경간	98,497
BD62200	모선분기	154 kV 2도체	개소	59,377
BD62400	단자붙임(압축)	154 kV 2도체	개소	31,965
BD72100	모선배선	345 kV 2도체	경간	162,209
BD72200	모선분기	345 kV 2도체	개소	102,838
BD72400	단자붙임(압축)	345 kV 2도체	개소	33,046
BD73400	단자붙임(압축)	345 kV 4도체	개소	60,505

【단가정의】

① 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사 및 고소작업 등을 포함한다.

② 지지철물류 및 부속철물류 설치를 포함한다.

③ 1상 기준으로 수량을 산출한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 D	변압기공사

■ DE***** 변압기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
DE65200	몰드형 변압기	삼상 23 kV 100 kVA	대	497,660
DE72200	몰드형 변압기	단상 23 kV 150 kVA	대	391,593
DE75200	몰드형 변압기	삼상 23 kV 150 kVA	대	693,568
DE81100	유입형 변압기	삼상 23 kV 200 kVA	대	333,296

【단가정의】

① 포장해체, 소운반 및 설치준비, 점검, 결선 및 절연저항 측정을 포함하며, 몰드형은 옥내설치, 유입형은 옥외설치 기준임.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 E	큐비클 및 차단설비공사

■ EC44*** 교류차단기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
EC44000	교류차단기	VCB 25.8 kV 600~2000 A	대	966,796

【단가정의】

① 옥외용 기계시공 기준이며, 포장해체, 소운반 및 설치준비를 위한 제비용을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ EF41*** 단상개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
EF41110	단상개폐기	단상 DS 23 kV	조	139,688

【단가정의】

① 포장해체, 소운반 및 설치준비를 위한 제비용이 포함되며, 비접지형 수동형 단상개폐기로 옥외설치 기준임.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 F	예비전원공사

■ FB36*** 충전장치 (Battery Charger)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
FB36200	충전장치 축전지 별치형	125 V 100 A이하	대	714,234

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 점검 및 자체시험, 청소를 포함한다.

② 배관, 배선작업은 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 G	제어설비공사

■ GB13*** 배전반

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
GB13100	배전반 판넬형	3 ㎥이하 단면반	면	374,666
GB13200	배전반 판넬형	3 ㎥이하 양면반	면	402,381

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 내부배선 및 결선, 점검 및 자체시험을 포함한다.

② 제어용 케이블의 배선은 별도 계상한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 H	조상설비공사

■ HA4**** 리액터

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
HA43300	중성점접지리액터	22 kV급	대	275,674

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 점검 및 자체시험, 청소를 포함한다.

② 배관, 배선작업은 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 J	지지물 및 애자공사

■ JC***** 철구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JC10000	철구조립	-	ton	558,256
JC20000	기기가대	-	ton	570,850

【단가정의】

① 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JI7**** 지지애자

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JI73000	지지애자(모선)	22 kV급	개	10,193
JI75000	지지애자(모선)	154 kV급	개	43,445
JI76000	지지애자(모선)	345 kV급	개	89,039

【단가정의】

① 청소, 소운반, 점검, 절연시험을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 K	전선관공사

■ KG1**** 케이블트레이

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KG11102	케이블트레이	300 mm이하 철재 커버미설치	m	19,840
KG11104	케이블트레이	500 mm이하 철재 커버미설치	m	26,232
KG11105	케이블트레이	600 mm이하 철재 커버미설치	m	31,596
KG11106	케이블트레이	800 mm이하 철재 커버미설치	m	42,628
KG11107	케이블트레이	1000 mm이하 철재 커버미설치	m	54,089
KG11108	케이블트레이	1200 mm이하 철재 커버미설치	m	56,799
KG11109	케이블트레이	1500 mm이하 철재 커버미설치	m	79,330

【단가정의】

① 소운반, 먹줄치기, 지지철물 설치, Bonding 작업을 포함한다.

② 앵커볼트 설치를 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LE5**** 전력케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LE55412	22 kV 전력케이블 관로	FR-CNCO-W 325 ㎟ x 2C	m	18,170
LE55451	22 kV 전력케이블 Tray(Rack)	FR-CNCO-W 325 ㎟ x 1C	m	10,903
LE58451	22 kV 전력케이블 Tray(Rack)	FR-CNCO-W 630 ㎟ x 1C	m	15,490

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LK4**** 제어 및 통신케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LK43100	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 2C	m	1,549
LK43300	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 4C	m	3,064
LK43500	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 6C	m	4,381
LK43600	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 7C	m	4,594
LK43700	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 8C	m	5,136
LK43802	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 10C	m	5,708
LK43803	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 12C	m	7,039
LK43804	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 15C	m	7,104
LK43805	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 20C	m	8,232
LK43806	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 24C	m	9,147
LK43807	제어케이블	FR-CVVS 2.5 ㎟ x 30C	m	11,531
LK44100	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 2C	m	1,828
LK44300	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 4C	m	3,451
LK44600	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 7C	m	5,040
LK44700	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 8C	m	5,149
LK44802	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 10C	m	7,207
LK44803	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 12C	m	8,154
LK44804	제어케이블	FR-CVVS 4.0 ㎟ x 15C	m	7,675
LK45100	제어케이블	FR-CVVS 6.0 ㎟ x 2C	m	2,085
LK45300	제어케이블	FR-CVVS 6.0 ㎟ x 4C	m	3,942
LK45804	제어케이블	FR-CVVS 6.0 ㎟ x 15C	m	8,592
LK46100	제어케이블	FR-CVVS 10 ㎟ x 2C	m	2,982
LK46300	제어케이블	FR-CVVS 10 ㎟ x 4C	m	5,051
LK47300	제어케이블	FR-CVVS 16 ㎟ x 4C	m	6,490

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리 포함

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LL4**** 제어 및 통신케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LL41300	제어케이블	FR-CVVS 50 ㎟ x 4C	m	14,415
LL42100	제어케이블	FR-CVVS 70 ㎟ x 2C	m	8,255
LL42300	제어케이블	FR-CVVS 70 ㎟ x 4C	m	16,724
LL43000	제어케이블	FR-CVVS 95 ㎟ x 1C	m	9,224
LL44000	제어케이블	FR-CVVS 125 ㎟ x 1C	m	10,006
LL45000	제어케이블	FR-CVVS 150 ㎟ x 1C	m	11,021
LL46000	제어케이블	FR-CVVS 240 ㎟ x 1C	m	16,780

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LO55*** 케이블 종단접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LO55413	종단접속	23 kV FR-CNCO-W 325 ㎟ × 1C	개	241,130

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 접속자재의 준비 및 뒷정리

- 각종 커버류 설치 및 접지선(압축)접속

② 1상 설치기준으로 단가를 산출하였으며, 재료비는 제외한다.

■ LO55*** 케이블 종단접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LO55415	종단접속	23 kV FR-CNCO-W 600 ㎟	개	653,505

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 접속자재의 준비 및 뒷정리

- 각종 커버류 설치 및 접지선(압축)접속

② 2선 1상 설치기준으로 단가를 산출하였으며, 재료비는 제외한다.

■ LQ***** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LQ12100	행거	ㄱ형	개	2,221

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OA***** 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OA11120	접지동봉	ø14×1,000L 이하	개소	16,515
OA60000	접지동대		m	15,941

【단가정의】

① 변전소 접지공사에 적용되며, 접지저항 측정을 포함한다.

② 터파기, 되메우기는 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ OC***** 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OC16420	접지선	BC 70 ㎟ 직매	m	1,509
OC16620	접지선	BC 70 ㎟ 옥내	m	1,445
OC18423	접지선	BC 150 ㎟ 직매	m	1,359
OC18623	접지선	BC 150 ㎟ 옥내	m	2,020
OC24420	접지선	GV 35 ㎟ 직매	m	818
OC24620	접지선	GV 35 ㎟ 옥내	m	1,193
OC26420	접지선	GV 70 ㎟ 직매	m	932
OC26620	접지선	GV 70 ㎟ 옥내	m	1,454
OC28423	접지선	GV 150 ㎟ 직매	m	1,334
OC28623	접지선	GV 150 ㎟ 옥내	m	1,980
OC28624	접지선	GV 200 ㎟ 옥내	m	2,513
OC48123	접지단자	접지단자 150 ㎟	개	11,652
OC48223	접지슬리브	압축슬리브 150 ㎟-150 ㎟	개	10,798
OC48423	접지콘넥터	볼트체결	개	3,311

【단가정의】

① 변전소 접지공사에 적용되며, 접지저항 측정을 포함한다.

② 터파기, 되메우기는 제외한다.

③ 이 단가는 접지선, 접지단자, 압축슬리브 등 재료비는 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RG5**** 케이블분리/결선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RG55100	케이블 분리	154 kV급	면	396,864
RG55200	케이블 결선	154 kV급	면	986,145
RG56100	케이블 분리	345 kV급	면	425,937
RG56200	케이블 결선	345 kV급	면	1,562,841

【단가정의】

① 제어용 케이블이 포설된 상태에서의 배전반 대체 작업시 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RG8**** 충전부 절연화

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RG82000	절연 튜브	동봉, 상부	m	4,518

【단가정의】

① 충전부 길이로 산출한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RP31*** 앵커볼트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RP31001	앵커볼트	16 mm 이하 일반	개	6,271
RP31002	앵커볼트	20 mm 이하 일반	개	9,408
RP31003	앵커볼트	25 mm 이하 일반	개	18,159
RP32001	앵커볼트	16 mm 이하 천장	개	10,582

【단가정의】

① 구멍뚫기, 청소를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 S	부대공사

■ SH27*** 철재류가공

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
SH27000	잡철재류	조립설치	ton	832,843

【단가정의】

① 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기를 포함한다.

② 도금, 도장, 내부기기류 설치는 제외한다.

③ Rack, Duct, Shaft, Bracket 및 Support에 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

2. 배전분야 ---------- 170공종

배전분야 -170공종

대분류 D	변압기공사

■ DE***** 변압기공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
DE11401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 10 kVA	대	137,165
DE21401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 20 kVA	대	203,821
DE31401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 30 kVA	대	249,918
DE41401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 50 kVA	대	278,304
DE51401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 75 kVA	대	359,559
DE61401	주상변압기 행거식	단상 23 kV 100 kVA	대	380,331
DE74100	지상변압기	삼상 23 kV 150 kVA	대	592,263
DF24100	지상변압기	삼상 23 kV 300 kVA	대	687,070

【단가정의】

① 기계화시공 기준으로 동일 장소에서 동시시공대수 및 교통정리에 관계없이 적용하며, 소운반, 포장해체, 시험 및 조정, 부분품 설치를 포함한다.

② 탭조정, 단자결선, 중성선처리, 기기표시찰 부착을 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DN***** 변압기부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
DN11000	변대	행거형	개소	19,279
DN21000	1차 인하선	1선식	개소	9,693
DN22000	1차 인하선	2선식	개소	11,648
DN23000	1차 인하선	3선식	개소	14,862
DN31000	2차 인하선	2선식	개소	13,270
DN32000	2차 인하선	3선식	개소	14,895
DN33000	2차 인하선	4선식	개소	18,496

【단가정의】

① 주상작업 기준으로 전압에 관계없이 산출하며, 재료비는 제외한다.

대분류 E	큐비클 및 차단설비공사

■ EF421** 단상개폐기 (COS)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
EF42115	단상개폐기	COS 22 kV급	개	28,096

【단가정의】

① 사선 주상 설치기준으로 소운반, 포장해체, 점검 및 자체시험, 청소를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ EG4**** 삼상개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
EG43412	삼상개폐기	22 kV급 G/S수동형	대	150,296
EG43422	삼상개폐기	22 kV급 G/S자동형	대	164,778
EG44120	삼상개폐기	배전보호기 R/C 제어함유	대	350,373

【단가정의】

① 주상설치 기계화시공 기준이며, 소운반, 포장해체, 점검 및 자체시험을 포함한다.

② 앵커볼트설치, 기기표시찰, 접지선시설 및 중성선 처리작업은 포함한다.

③ 리드선 압축접속 및 케이블에 엘보접속재 설치 작업은 별도 계상한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ EG4**** 삼상개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
EG46210	삼상개폐기	Pad SW 제어함무	대	423,765

【단가정의】

① 지상설치 기계화시공 기준이며, 소운반, 포장해체, 점검 및 자체시험을 포함한다.

② 앵커볼트설치, 기기표시찰, 접지선시설 및 중성선 처리작업은 포함한다.

③ 리드선 압축접속 및 케이블에 엘보접속재 설치 작업은 별도 계상한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 J	지지물 및 애자공사

■ JF***** 콘크리트주

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JF33000	콘크리트주 기계건주	CP 10 m	본	167,886
JF34000	콘크리트주 백호건주	CP 10 m	본	186,576
JF43000	콘크리트주 기계건주	CP 12 m	본	176,930
JF53000	콘크리트주 기계건주	CP 14 m	본	202,517
JF63000	콘크리트주 기계건주	CP 16 m	본	226,460

【단가정의】

① 기계화시공 기준이며, 굴착, 되메우기를 포함한다.

② 전주번호찰 설치를 포함한다.

③ 콘크리트 및 아스팔트 파쇄, 폐기물, 잔토처리 비용은 제외한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JG1**** 지선설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JG11003	보통지선	60 ㎟ (7/4.0 mm)	개소	75,002
JG11303	보통지선 (지선교체)	60 ㎟ (7/4.0 mm)	개소	30,107
JG15002	수평지선	38 ㎟ (7/2.6 mm)	개소	36,215
JG15003	수평지선	60 ㎟ (7/4.0 mm)	개소	47,756

【단가정의】

① 지선장력만 조정할 경우는 별도 산출하여 적용한다.

② 수평지선, 공동지선은 보통지선 설치부분을 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JG2**** 완철설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JG21115	완철	1.4 m이하 S형	개	9,578
JG21116	완철	1.8 m이하 S형	개	11,418
JG21117	완철	2.4 m이하 S형	개	14,132
JG21125	완철	1.4 m이하 경완철형	개	9,374
JG21126	완철	1.8 m이하 경완철형	개	11,425
JG21127	완철	2.4 m이하 경완철형	개	13,373
JG21137	완철	2.4 m이하 단일형 내장완철	개	13,177
JG21225	완철 (지상)	1.4 m이하 경완철형	개	8,278
JG21227	완철 (지상)	2.4 m이하 경완철형	개	10,323
JG21237	완철 (지상)	2.4 m이하 단일형 내장완철	개	11,862
JG21248	완철 (지상)	3.2 m이하 ㄱ형 보통장주	개	18,381
JG22127	완철	2.4 m이하 경완철형 특수장주	개	11,259
JG22147	완철	2.4 m이하 ㄱ형 특수장주	개	14,305
JG22227	완철 (지상)	2.4 m이하 경완철형 특수장주	개	9,842
JG22247	완철 (지상)	2.4 m이하 ㄱ형 특수장주	개	12,276

【단가정의】

① 완철밴드 설치를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JG***** 랙크설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JG31110	랙크	1선용	개	10,210
JG31120	랙크	2선용	개	16,282
JG31130	랙크	3선용	개	22,770
JG31140	랙크	4선용	개	28,000
JG31160	지선밴드	-	개	4,565
JG40021	전주도색판	12 m 이하	개	8,565
JG40022	전주도색판	13 m 이상	개	9,463
JG50000	콘크리트근가	1.2 m 근가	개	38,536

【단가정의】

① 인력설치기준으로 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JI***** 애자설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JI11100	현수애자	600V급	개	7,357
JI13100	현수애자(자기제)	22 kV급	개	8,095
JI13201	현수애자 (폴리머제 A호)	22 kV급	개	7,839
JI13202	현수애자 (폴리머제 B호)	22 kV급	개	6,950
JI23100	LP 애자(자기제)	22 kV급	개	11,212
JI23201	LP 애자(폴리머제)	22 kV급	개	7,309
JI41100	인류애자(자기제)	600V급	개	3,606
JI43100	인류애자(자기제)	22 kV급	개	3,796
JI53100	내오손 결합애자 (자기제)	22 kV급	개	7,545
JI53201	내오손 결합애자 (폴리머제)	22 kV급	개	3,946
JI60100	지선애자	22 kV급	개	6,612

【단가정의】

① 이 단가는 애자조립, 청소, 소운반, 점검, 절연시험 등을 포함한다.

② 애자금구류 설치를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 K	전선관공사

■ KB5**** 전선관(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KB53500	합성수지 파형관	ELP 104 mm	m	5,331
KB55500	합성수지 파형관	ELP 150 mm	m	7,300
KB56500	합성수지 파형관	ELP 175 mm	m	8,620

【단가정의】

① 관의절단, 접합, 관내청소, 점검, 도입선넣기를 포함한다.

② 굴착, 되메우기, 잔토처리를 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LB***** 배전가공전선(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LB14100	ACSR	35 ㎟, 인력	m	629
LB14122	ACSR	35 ㎟, 주상이설	m	275
LB16100	ACSR	70 ㎟, 인력	m	937
LB16122	ACSR	70 ㎟, 주상이설	m	403
LB16200	ACSR	70 ㎟, 기계	m	781
LB17100	ACSR	95 ㎟, 인력	m	1,343
LB17200	ACSR	95 ㎟, 기계	m	1,069
LB24100	ACSR/AW-OC	35 ㎟, 인력	m	731
LB24122	ACSR/AW-OC	35 ㎟, 주상이설	m	324
LB24200	ACSR/AW-OC	35 ㎟, 기계	m	517
LB26100	ACSR/AW-OC	70 ㎟, 인력	m	1,120
LB26200	ACSR/AW-OC	70 ㎟, 기계	m	883
LB27100	ACSR/AW-OC	95 ㎟, 인력	m	1,655
LB27200	ACSR/AW-OC	95 ㎟, 기계	m	1,204
LB33100	나경동선	25 ㎟, 인력	m	343
LB33122	나경동선	25 ㎟, 주상이설	m	161
LB33132	나경동선	25 ㎟, 되감기생략이설	m	340
LB35100	나경동선	50 ㎟, 인력	m	542
LB36100	나경동선	70 ㎟, 인력	m	774
LB36200	나경동선	70 ㎟, 기계	m	659
LB43100	OW	25 ㎟, 인력	m	408
LB43122	OW	25 ㎟, 주상이설	m	175
LB43132	OW	25 ㎟, 되감기생략이설	m	423
LB45100	OW	50 ㎟, 인력	m	681
LB45122	OW	50 ㎟, 주상이설	m	290
LB45132	OW	50 ㎟, 되감기생략이설	m	666
LB46100	OW	70 ㎟, 인력	m	1,008
LB46122	OW	70 ㎟, 주상이설	m	428
LB46132	OW	70 ㎟, 되감기생략이설	m	991
LB47100	OW	95 ㎟, 인력	m	1,564

【단가정의】

① 이 단가는 1상 설치 기준으로 연선, 긴선, 이도조정, 애자바인드 작업을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LC***** 배전가공전선(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LC22100	ACSR/AW-OC	160 ㎟, 인력	m	1,906
LC22200	ACSR/AW-OC	160 ㎟, 기계	m	1,521
LC23100	ACSR/AW-OC	240 ㎟, 인력	m	2,234

【단가정의】

① 이 단가는 1상 설치 기준으로 연선, 긴선, 이도조정, 애자바인드 작업을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LD***** 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LD35164	600 V급 가공	XLPE(CV)류 35 ㎟ 4C	m	3,996
LD37111	600 V급 관로	XLPE(CV)류 70 ㎟ 1C	m	1,294

【단가정의】

① 이 단가는 연선, 긴선, 이도조정, 애자바인드 작업을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LE***** 전력케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LE21411	22 kV급 관로포설	CNCV류 120 ㎟ 1C	m	2,415
LE26411	22 kV급 관로포설	CNCV류 400 ㎟ 1C	m	6,325
LE26421	22 kV급 전력구포설	CNCV류 400 ㎟ 1C	m	7,606
LE28411	22 kV급 관로포설	CNCV류 630 ㎟ 1C	m	11,085
LE31111	600 V급 관로포설	XLPE(CV)류 120 ㎟ 1C	m	1,796
LE34111	600 V급 관로포설	XLPE(CV)류 240 ㎟ 1C	m	2,934

【단가정의】

① 이 단가는 1공 3선 기계화 포설 기준이며, 소운반, 지중표시찰 설치를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LO***** 케이블 접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LO23411	직선접속	CNCV류 22 kV 1C 60 ㎟	개	74,120
LO23413	직선접속	CNCV류 22 kV 1C 300 ㎟	개	151,373
LO23415	직선접속	CNCV류 22 kV 1C 600 ㎟	개	235,512
LO25411	종단접속	CNCV류 22 kV 1C 60 ㎟	개	144,052
LO25413	종단접속	CNCV류 22 kV 1C 300 ㎟	개	260,886
LO25415	종단접속	CNCV류 22 kV 1C 600 ㎟	개	397,836
LO26411	변압기엘보접속	Pad Tr 22 kV 1C 60 ㎟	개	47,757
LO27411	개폐기엘보접속	개폐기 22 kV 1C 60 ㎟	개	54,601
LO27413	개폐기엘보접속	개폐기 22 kV 1C 300 ㎟	개	76,224

【단가정의】

① 이 단가는 1조(상) 설치 기준으로 접속자재의 준비 및 뒷정리를 포함한다.

② 지중용 상표시찰류, 접속자표시찰, 선로명표시찰, 기기번호찰. 취부를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다. 단 잡재료비는 포함한다.

■ LP***** 가공전선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LP11100	전선압축접속 (가공전선)	95 ㎟ 이상	개	14,581
LP11200	전선압축접속 (기기류인출선)	95 ㎟ 이상	개	10,793
LP12100	전선압축접속 (가공전선)	95 ㎟ 미만	개	12,267
LP12200	전선압축접속 (기기류인출선)	95 ㎟ 미만	개	9,357
LP13100	전선압축접속 (가공전선)	평균품	개	14,386
LP13200	전선압축접속 (기기류인출선)	평균품	개	10,195
LP20100	절연커버 (전선)		개	1,620
LP20200	절연커버 (기기류)		개	1,870
LP40000	조가선		m	810

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LQ***** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LQ13100	크리트	상하고정	개	4,494
LQ13200	크리트	하부받침	개	3,363
LQ61000	케이블 입상보호장치	특고압용	회선	312,953
LQ62000	케이블 입상보호장치	저압용	회선	129,829

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LR***** 단자처리 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LR23100	동관단자	25 ㎟ 1C	개소	7,988
LR24100	동관단자	35 ㎟ 1C	개소	9,408
LR26100	동관단자	70 ㎟ 1C	개소	11,944
LR27100	동관단자	95 ㎟ 1C	개소	12,945
LR33100	슬리브	25 ㎟ 1C	개소	30,058
LR34100	슬리브	35 ㎟ 1C	개소	30,599
LR36100	슬리브	70 ㎟ 1C	개소	28,057
LR37100	슬리브	95 ㎟ 1C	개소	33,772
LS22100	동관단자	185 ㎟ 1C	개소	19,455
LS23100	동관단자	240 ㎟ 1C	개소	23,104
LS25100	동관단자	400 ㎟ 1C	개소	31,051
LS27100	동관단자	630 ㎟ 1C	개소	35,743
LS32100	슬리브	185 ㎟ 1C	개소	38,024

【단가정의】

① 동관단자만으로 단말처리 기준임.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OA***** 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OA11130	접지동봉 (저감제 미사용)	ø14×1,000L 이하	개	20,722
OA21130	접지봉 (도전성콘크리트)	ø14×1,000L 이하	개	42,534
OA51130	접지동판 (저감제 미사용)	300㎜×300㎜×0.7㎜	매	43,790
OA81000	접지저항 저감제		개소	7,077
OC33100	접지선 (전주포설)	IV 25 ㎟	개소	6,225
OC33111	접지선 (기설전주 접지몰딩)	IV 25 ㎟	개소	9,367
OC33200	접지선 (완철포설)	IV 25 ㎟	개소	5,380
OC36430	접지선 (직매포설)	IV 70 ㎟	m	1,287
OC36630	접지선 (옥내포설)	IV 70 ㎟	m	1,452

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ OF***** 가공지선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OF51100	가공지선	아연도강연선38 ㎟	m	261
OF54200	가공지선지지대	주상조립	개	21,842
OF54210	가공지선지지대	지상조립	개	16,147

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ OG***** 피뢰기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OG21121	피뢰기	애자 GAPLESS형	대	21,163
OG21131	피뢰기	22 kV급 옥외폴리머형	대	19,133

【단가정의】

① 이 단가는 1상 설치 기준으로 포장해체 및 설치준비, 시험 및 조정을 포함하고, 접지시공은 제외한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ QC***** 공사용개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
QC31000	공사용개폐기 (지상)		대	639,948

【단가정의】

① 이 단가는 작업준비, 안전회의, 사령실연락, 부하전환 등 제반 준비작업, 방호작업, 작업완료 후 뒷정리 등을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RM***** 가공배전설비/전주정비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RM42100	전주번호찰 설치		개	4,077
RM42200	전주번호찰 기입수정		개	2,423

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RN***** 지중배전설비/관로청소

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RN20000	관로청소 및 도통시험		m	1,654

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RO***** 지중배전설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RO33100	관로보수	관로구 3개이하	개소	47,137
RO35100	관로보수	관로구 방수장치 3개이하	개소	39,272
RO58000	케이블헤드지지금구류		개	45,718
RO61000	표시찰	상, 접속자, 선로명표시찰	개	1,303
RO62000	표지기	지중용	개	19,075
RO74000	난연성커버	직선접속재	개	2,964

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RP***** 건축물 설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RP71200	방호대 설비		개	28,163

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ SE***** 현장타설 콘크리트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
SE11500	콘크리트타설	무근	㎥	57,184

【단가정의】

① 이 단가는 타설을 위한 펌프카, 전동기 등 장비비, 타설인건비, 양생비용은 포함되나 다짐비는 제외한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ SF***** 프리캐스트 구조물

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
SF12103	프리캐스트 구조물 터파기 및 되메우기	기계 토사 보통암	㎥	9,097
SF12203	프리캐스트 구조물 터파기 및 되메우기	기계 보도블럭 보통암	㎥	17,066

【단가정의】

① 이 단가는 터파기, 되메우기, 다짐 및 잔토 처리를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

3. 가공송전분야 ------- 73공종

가공송전분야 -73공종

대분류 A	공통공사

■ AA35*** 목재발받침

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
AA35011	쌍줄비계	16 m이하 보통지세	㎡	7,242
AA35013	외줄비계	16 m이하 보통지세	㎡	4,931
AA35041	발받침지선	보통지세	개소	124,732

【단가정의】

① 임시가설물에 소요되는 목재발받침 설치 및 철거 비용임.

② 강재발받침, 철탑발받침, 보호망의 설치 및 철거 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 J	지지물 및 애자공사

■ JA22*** 철탑분류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JA22000	철탑분류	앵글형	ton	117,593

【단가정의】

① 철탑 조립전 평탄한 장소에서 자재를 규격별로 분류하는 작업으로써 중량은 실소요 물량으로 산출하되 승강기 레일 및 타워피팅 물량도 합산한다.

② 기중기 사용시에는 기계경비를 별도로 계상한다 (단, 200ton 이상)

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JA23*** 철탑조립

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JA23110	철탑조립	앵글형 보통지세 기계	ton	465,543
JA23120	철탑조립	앵글형 불량지세 기계	ton	542,956
JA23210	철탑조립	앵글형 보통지세 인력	ton	635,507
JA23220	철탑조립	앵글형 불량지세 인력	ton	692,373
JA23230	철탑조립	앵글형 매우불량지세 인력	ton	794,738

【단가정의】

① 조립 중량은 실소요 물량으로 산출하되 승강기 레일 및 타워피팅 물량도 합산한다.

② 각종 표시찰 설치를 포함한다.

③ 강재 현장가공시 구멍뚫기, 항공순시 번호찰, 철탑 볼트풀림방지너트 설치를 제외한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JG6**** 항공순시번호찰

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JG60010	지지물 부속설비	항공순시 번호찰(보통지세)	개	54,696
JG60020	지지물 부속설비	항공순시 번호찰(불량지세)	개	86,237
JG60030	지지물 부속설비	항공순시 번호찰 (매우불량지세)	개	103,102

【단가정의】

① 고소작업 할증 포함

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ JI***** 애자공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JI15111	154 kV 현수애자	현수형 1련 보통지세	련	66,826
JI15112	154 kV 현수애자	현수형 1련 불량지세	련	88,266
JI15121	154 kV 현수애자	현수형 2련 보통지세	련	123,016
JI15122	154 kV 현수애자	현수형 2련 불량지세	련	149,525
JI15211	154 kV 현수애자	내장형 1련 보통지세	련	70,539
JI15212	154 kV 현수애자	내장형 1련 불량지세	련	71,640
JI15221	154 kV 현수애자	내장형 2련 보통지세	련	108,979
JI15222	154 kV 현수애자	내장형 2련 불량지세	련	138,366
JI15401	154 kV 현수애자	잠바서포트 보통지세	련	54,520
JI15402	154 kV 현수애자	잠바서포트 불량지세	련	68,451
JI16111	345 kV 현수애자	현수형 1련 보통지세	련	150,816
JI16121	345 kV 현수애자	현수형 2련 보통지세	련	274,388
JI16122	345 kV 현수애자	현수형 2련 불량지세	련	334,963
JI16221	345 kV 현수애자	내장형 2련 보통지세	련	200,756
JI16222	345 kV 현수애자	내장형 2련 불량지세	련	272,215

【단가정의】

① 애자조립, 청소, 소운반, 점검, 절연시험 등을 포함한다.

② 애자금구류, 아마로드, 아킹혼, 아킹링 및 쉴드링 설치를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LA***** 가공전선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LA12112	전력선연선	단도체 330 ㎟이하 2회선 보통지세	㎞	11,483,240
LA12212	긴선(내장형)	단도체 330 ㎟이하 2회선 보통지세	기	7,964,342
LA23112	전력선연선	복도체 410 ㎟이하 2회선 보통지세	㎞	23,481,278
LA23114	전력선연선	복도체 410 ㎟이하 4회선 보통지세	㎞	48,864,435
LA23211	긴선(내장형)	복도체 410 ㎟이하 1회선 보통지세	기	6,488,944
LA23212	긴선(내장형)	복도체 410 ㎟이하 2회선 보통지세	기	12,224,586
LA23221	긴선(내장형)	복도체 410 ㎟이하 1회선 불량지세	기	8,191,074
LA23222	긴선(내장형)	복도체 410 ㎟이하 2회선 불량지세	기	15,000,070

【단가정의】

① 장력 조정,  연선은 가지선 설치, Arm보강 등을 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LP***** 가공전선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LP51010	스페이서(댐퍼)	2도체용 보통지세	개	20,112
LP51020	스페이서(댐퍼)	2도체용 불량지세	개	24,535
LP52010	스페이서(댐퍼)	4도체용 보통지세	개	29,444
LP52020	스페이서(댐퍼)	4도체용 불량지세	개	37,072
LP52030	스페이서(댐퍼)	4도체용 매우불량지세	개	43,604
LP61010	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	4 ㎏(8LBS) 보통지세	개	17,597
LP61020	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	4 ㎏(8LBS) 불량지세	개	22,049
LP61030	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	4 ㎏(8LBS) 매우불량지세	개	26,029
LP63010	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	8 ㎏(14LBS) 보통지세	개	30,801
LP63020	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	8 ㎏(14LBS) 불량지세	개	36,532
LP64010	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	8 ㎏(16LBS) 보통지세	개	42,820

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 M	조명 및 배선기구공사

■ MH14*** 항공장애등

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
MH14110	항공장애등	철탑용 1등 보통지세	조	620,072
MH14120	항공장애등	철탑용 1등 불량지세	조	742,495
MH24210	항공장애등	철탑용 2등 보통지세	조	694,426	당초 MH14210
MH24220	항공장애등	철탑용 2등 불량지세	조	774,289
MH34320	항공장애등	철탑용 3등 불량지세	조	886,191	당초 MH14320

【단가정의】

① 전원/제어용 분전반 설치는 포함한다(기초는 제외한다)

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OA***** 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OA31011	침상접지봉 (저감제 미사용)	ø14×1,000L 이하 보통지세	개소	19,212
OA31012	침상접지봉 (저감제 미사용)	ø14×1,000L 이하 불량지세	개소	23,913
OA31013	침상접지봉 (저감제 미사용)	ø14×1,000L 이하 매우불량지세	개소	27,417

【단가정의】

① 접지선 연결, 접속, 단자처리를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ OF***** 가공지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OF23111	가공지선 연선	ACSR 97 ㎟ 1조 보통지세	㎞	1,600,440
OF23121	가공지선 연선	ACSR 97 ㎟ 1조 불량지세	㎞	2,028,471
OF23211	긴선(내장형)	ACSR 97 ㎟ 1조 보통지세	기	715,327
OF23221	긴선(내장형)	ACSR 97 ㎟ 1조 불량지세	기	1,028,572
OF23311	긴선(현수형)	ACSR 97 ㎟ 1조 보통지세	기	307,674
OF23321	긴선(현수형)	ACSR 97 ㎟ 1조 불량지세	기	379,759
OF24110	항공장애표시구	ACSR 97 ㎟ 보통지세	개	111,750
OF24120	항공장애표시구	ACSR 97 ㎟ 불량지세	개	155,094
OF24130	항공장애표시구	ACSR 97 ㎟ 매우불량지세	개	187,816

【단가정의】

① 긴선 단가에는 SB댐퍼 및 베이트댐퍼 크립 설치를 포함한다.

② 항공장애표시구에는 아마로드 설치를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RJ6**** 철탑볼트점검

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RJ62010	볼트풀림방지너트 설치	보통지세	ton	29,253
RJ62020	볼트풀림방지너트 설치	불량지세	ton	33,455

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RK3**** 철탑도장

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RK32210	항공표시도장	2회도장 보통지세	㎡	11,982
RK32220	항공표시도장	2회도장 불량지세	㎡	12,197
RK33210	환경친화도장	2회도장 보통지세	㎡	10,506
RK33220	환경친화도장	2회도장 불량지세	㎡	12,216

【단가정의】

① 항공표시도장 단가는 5/9상부 도장이며, 항공표시 전장도장인 경우에는 환경친화도장 단가를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 S	부대공사

■ SA24*** 측량 및 지반조사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
SA24210	공사측량	154 kV 보통지세	㎞	483,754
SA24220	공사측량	154 kV 불량지세	㎞	544,810
SA24310	공사측량	345 kV 보통지세	㎞	680,841
SA24320	공사측량	345 kV 불량지세	㎞	1,016,850

【단가정의】

① 중심, 종단, 평면, 철탑부지 및 산복측량에 대한 확인 측량.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

4. 지중송전분야 -------  38공종

지중송전분야 -38공종

대분류 A	공통공사

■ AA31*** 비계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
AA31002	비계매기	단관 보통지세	㎡	11,839

【단가정의】

① 임시가설물에 소요되는 강관 비계매기 및 철거 비용임.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 J	지지물 및 애자공사

■ JC2**** 기기가대

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
JC20000	기기가대	-	ton	708,183

【단가정의】

① 이 단가에는 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기 및 앵커볼트 취부를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LF3**** 전력케이블 포설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LF33640	154 kV 전력케이블 관로내 장비	XLPE 1200 ㎟	m	14,238
LF34640	154 kV 전력케이블 관로내 장비	XLPE 2000 ㎟	m	16,725
LF34642	154 kV 전력케이블 관로내 장비 번화가1	XLPE 2000 ㎟	m	22,386
LF34643	154 kV 전력케이블 관로내 장비 번화가2	XLPE 2000 ㎟	m	19,572
LF34650	154 kV 전력케이블 개착식 전력구내 장비	XLPE 2000 ㎟	m	27,145
LF34653	154 kV 전력케이블 개착식 전력구내 장비 번화가2	XLPE 2000 ㎟	m	30,234
LF34660	154 kV 전력케이블 터널식 전력구내 장비	XLPE 2000 ㎟	m	28,760
LF34663	154 kV 전력케이블 전력구 장비 번화가2	XLPE 2000 ㎟	m	32,320
LF34670	154 kV 전력케이블 전력구 이중포설	XLPE 2000 ㎟	m	14,172
LF34680	154 kV 전력케이블 전력구 스네이크포설	XLPE 2000 ㎟	m	3,272

【단가정의】

① 이 단가는 1조(상) 설치 기준이며, 지중표시찰 설치를 포함한다.

② 구조물내 설치시 부속금구류를 포함한다. 단, 써포트 설치는 제외한다.

③ 단말처리, 케이블접속, 관로도통 시험은 제외한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다. 단 잡재료비는 포함한다.

■ LO3**** 케이블 접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LO33640	154 kV 전력케이블 맨홀내 직선접속	XLPE 2000 ㎟	개	5,850,667
LO34610	154 kV 전력케이블 맨홀내 절연접속	XLPE 1200 ㎟	개	6,315,170
LO34640	154 kV 전력케이블 맨홀내 절연접속	XLPE 2000 ㎟	개	6,888,677
LO34643	154 kV 전력케이블 맨홀내 번화가2 절연접속	XLPE 2000 ㎟	개	8,310,274
LO34647	154 kV 전력케이블 맨홀내 번화가2 야간 절연접속	XLPE 2000 ㎟	개	14,162,297
LO34650	154 kV 전력케이블 개착식전력구내 절연접속	XLPE 2000 ㎟	개	7,353,611
LO34660	154 kV 전력케이블 전력구내 절연접속	XLPE 2000 ㎟	개	8,211,102
LO35612	154 kV 전력케이블 종단접속(EB-A)	XLPE 2000 ㎟	개	8,534,325
LO35622	154 kV 전력케이블 종단접속(EB-G)	XLPE 2000 ㎟	개	5,695,606

【단가정의】

① 이 단가는 1조(상) 설치 기준으로 접속자재의 준비 및 뒷정리를 포함한다.

② 각종 커버류, 지중표시찰류, 중성선 및 접지선 접속을 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다. 단 잡재료비는 포함한다.

■ LQ***** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LQ11100	써포트	3 m 이하	개	30,327
LQ11200	써포트	3 m 초과	개	51,231
LQ32000	154 kV 절연통보호장치	XLPE 2000 ㎟	개	57,939

【단가정의】

① 써포트는 앵커볼트 설치 포함, 행거는 행거캡 미포함.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ LQ7**** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LQ71000	피복절연내력시험	154 kV이하	경간	379,449

【단가정의】

① 피복절연내력 시험은 크로스본드 구간을 경간으로 산출한다.

② 이 단가는 1회선 시험 기준이며, 재료비를 제외한다.

대분류 N	소방설비공사

■ NR***** 전선방재설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NR11420	방재테이프	단상 XLPE 2000 ㎟	m	32,056
NR30000	내화보드	-	㎡	93,924

【단가정의】

① 방재테이프 설치비는 케이블 길이로 산출한다.

② 방재에 소요되는 실면적(㎡)으로 산출 하였으며, 이 단가에는 재료비를 제외한다.

■ NS18*** 관통구 밀봉

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NS18000	방화용폼	방재실링	㎏	24,368

【단가정의】

① 이 단가에는 케이블청소, 댐(Dam)재 설치, 뒷정리를 포함한다.

② 관통구 밀봉에 소요되는 실체적(㎥)으로 산출 하였으며, 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OC***** 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OC14410	접지선 (직매)	BC 35 ㎟	m	1,310
OC17410	접지선(직매)	BC 95 ㎟	m	1,645
OC18413	접지선 (직매)	BC 150 ㎟	m	1,851
OC18414	접지선 (직매)	BC 240 ㎟	m	2,431
OC40110	압축취부(단자)		개	2,771
OC40210	압축평형(슬리브)		개	18,352
OC40410	접지선 클램프		개	5,441

【단가정의】

① 터파기, 되메우기는 제외한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RL2**** 지중송전설비 정비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RL23100	관로구 방수장치	1공1조	개	25,633
RL24200	관로구 도통시험	ø300 ㎜이하	㎞	2,005,528

【단가정의】

① 관의 재질에 관계없이 적용되며, 이 단가에는 재료비를 제외한다.

5. 내선, 플랜트분야 ------- 273공종

내선, 플랜트분야 -273공종

대분류 E	큐비클 및 차단설비공사

■ EB113** 분전반

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
EB11301	PVC 분전반	5CCT, MCCB 2P 30 AF 2.5 kA이상	면	128,649

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 단위세대의 세대분전반 매입 설치공사로  회로별 차단기 및 용량은 아래 표에 준하여 산출된 단가임.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 청소작업을 포함한다.

회로별	구 분		규 격	비 고
1	CCT-1	MAIN	MCCB 2P 30 AF/30 AT
2	CCT-2	전 등	ELB 2P 30 AF/15 AT
3	CCT-3	전 열	ELB 2P 30 AF/20 AT
4	CCT-4	전 열	ELB 2P 30 AF/20 AT
5	CCT-5	A/C	ELB 2P 30 AF/20 AT

■ EB212** 분전반

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
EB21202	스텐레스 분전반	5CCT, MCCB 2P 50 AF 5 kA이상	면	413,375

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 경비실 분전반 노출 설치공사로  회로별 차단기 및 용량은 아래 표에 준하여 산출된 단가임.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 청소작업을 포함한다.

③ 적산전력계 1P 2W 220V 30(10)A 조립비 포함한다.

회로별	구 분		규 격	비 고
1	CCT-1	MAIN	MCCB 2P 50 AF
2	CCT-2		ELB 2P 30 AF
3	CCT-3		ELB 2P 30 AF
4	CCT-4		ELB 2P 30 AF
5	CCT-5		ELB 2P 30 AF

대분류 I	보조설비공사

■ IE31*** 주차관제설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IE10200	차량검지기반	2회로용	면	649,752
IE31100	차량검지용 LOOP COIL	1회로용	개	169,838

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 매설 주차관제설비의 차량검지기용 LOOP COIL 설치공사로서 부속자재를 포함한다.

■ IE43*** 주차관제설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IE43100	출차주의경광등	자립형 스탠드형	개	313,898

【단가정의】

① 이 단가는 기초공사 제외한다

■ IE4**** 주차관제설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IE45300	입구장내 경보등	천정형	개	118,361
IE46300	차량유도등	220 V FL20 W	개	117,861

【단가정의】

① 이 단가는 천정형 스틸 기준으로 부속자재를 포함한다.

대분류 K	전선관공사

■ KA***** 전선관(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KA12100	강제전선관	아연도 16 ㎜, 노출	m	7,502
KA13100	강제전선관	아연도 22 ㎜, 노출	m	10,305
KA14100	강제전선관	아연도 28 ㎜, 노출	m	12,520
KA15100	강제전선관	아연도 36 ㎜, 노출	m	18,294
KA16100	강제전선관	아연도 42 ㎜, 노출	m	22,583
KA17100	강제전선관	아연도 54 ㎜, 노출	m	30,750
KA18100	강제전선관	아연도 70 ㎜, 노출	m	40,164
KA22210	금속제 가요전선관	비방수 16 ㎜, 노출	m	3,435
KA22220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 16 ㎜, 노출	m	3,745
KA23210	금속제 가요전선관	비방수 22 ㎜, 노출	m	4,338
KA23220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 22 ㎜, 노출	m	4,766
KA24210	금속제 가요전선관	비방수 28 ㎜, 노출	m	5,806
KA24220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 28 ㎜, 노출	m	6,118
KA25220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 36 ㎜, 노출	m	7,795
KA27220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 54 ㎜, 노출	m	13,311
KA28220	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 70 ㎜, 노출	m	18,288

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KA32400	경질비닐전선관	HI-PVC 16 ㎜, 매입	m	3,970
KA33400	경질비닐전선관	HI-PVC 22 ㎜, 매입	m	4,966
KA34400	경질비닐전선관	HI-PVC 28 ㎜, 매입	m	6,638
KA35400	경질비닐전선관	HI-PVC 36 ㎜, 매입	m	8,415
KA36400	경질비닐전선관	HI-PVC 42 ㎜, 매입	m	10,938
KA37400	경질비닐전선관	HI-PVC 54 ㎜, 매입	m	16,028
KA38400	경질비닐전선관	HI-PVC 70 ㎜, 매입	m	23,062
KA41540	합성수지제 가요전선관	CD-P 14 ㎜ 지중매설	m	2,777
KA42400	합성수지제 가요전선관	CD 16 ㎜, 난연 매입	m	3,067
KA42540	합성수지제 가요전선관	CD-P 16 ㎜ 지중매설	m	2,235
KA43400	합성수지제 가요전선관	CD 22 ㎜, 난연 매입	m	3,869
KA43540	합성수지제 가요전선관	CD-P 22 ㎜, 난연 지중매설	m	2,642
KA44400	합성수지제 가요전선관	CD 28 ㎜, 난연 매입	m	4,867
KA44540	합성수지제 가요전선관	CD-P 28 ㎜ 지중매설	m	3,763
KA45540	합성수지제 가요전선관	CD-P 36 ㎜ 지중매설	m	4,909
KA46540	합성수지제 가요전선관	CD-P 42 ㎜ 지중매설	m	7,196
KA47540	합성수지제 가요전선관	CD-P 54 ㎜ 지중매설	m	10,487
KA48540	합성수지제 가요전선관	CD-P 70 ㎜ 지중매설	m	15,249

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 전선관 설치공사로서 관의절단, 접합, 꾸부리기, 관내청소, 점검, 관통시험을 포함한다.

② 커플링, 로크너트 및 붓싱, 부속자재를 포함한다.

③ 노말밴드, 후렉시블 전선관용 콘넥터는 별도 계상한다.

■ KB***** 전선관(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KB11100	강제전선관	아연도 82 ㎜, 노출	m	49,506
KB13100	강제전선관	아연도 104 ㎜, 노출	m	66,662

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 전선관 설치공사로서 관의절단, 접합, 꾸부리기, 관내청소, 점검, 관통시험을 포함한다.

② 커플링, 로크너트 및 붓싱, 부속자재를 포함한다.

③ 노말밴드, 후렉시블 전선관용 콘넥터는 별도 계상한다.

■ KD***** 덕트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KD13100	WIRE DUCT	100×100 ㎜	m	21,968
KD14100	WIRE DUCT	150×100 ㎜	m	28,490
KD15100	WIRE DUCT	200×100 ㎜	m	33,200
KD16100	WIRE DUCT	250×100 ㎜	m	39,630
KD17100	WIRE DUCT	350×100 ㎜	m	50,309

【단가정의】

① 먹줄치기, 지지철물 등의 설치, 덕트의 접속, Bonding, 펴기, 조이기, 점검 등의 작업을 포함한다.

② Wire Duct Cover 및 End Cap, Elbow, Tee, Reducer 등 부속자재비를 포함한다.

■ KE31*** 레이스웨이

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KE31200	RACE WAY	아연도 1.6t 40×40 ㎜	m	14,618

【단가정의】

① 먹줄치기, 지지철물 등의 설치, 덕트의 접속, Bonding, 펴기, 조이기, 점검 등의 작업을 포함한다.

② Race Way Cover 및 End Cap, Elbow, Tee, Reducer 등 부속자재비를 포함한다.

■ KG1**** 케이블트레이

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KG21121	케이블트레이 (일반)	150 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	22,828
KG21122	케이블트레이 (일반)	250 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	26,939
KG21123	케이블트레이 (일반)	350 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	28,079
KG21124	케이블트레이 (일반)	450 mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	30,504
KG21125	케이블트레이 (일반)	550mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	34,101
KG21126	케이블트레이 (일반)	650mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	36,972
KG21127	케이블트레이 (일반)	850mm이하 알루미늄제 커버미설치	m	44,737

【단가정의】

① 소운반, 먹줄치기, 지지철물 설치, Bonding 작업을 포함한다.

② 앵커볼트 설치를 제외한다.

③ Elbow, Tee, Reducer 등 부속자재비를 포함한다.

■ KK***** 박스 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KK11216	콘크리트박스 일반PVC	8각 54 mm 일체형	개	5,249
KK11226	콘크리트박스 일반PVC	8각 54 mm 분리형	개	4,964
KK12214	콘크리트박스 일반PVC	4각 54 mm 일체형	개	5,614
KK12224	콘크리트박스 일반PVC	4각 54 mm 분리형	개	5,123
KK22212	아우트렛박스 일반PVC	4각 54 mm 일체형	개	12,700
KK22232	아우트렛박스 일반PVC	4각 54 mm 일체형 지지보강재포함	개	13,213
KK23211	아우트렛박스 일반PVC	SW 44 mm 일체형	개	11,920
KK23212	아우트렛박스 일반PVC	CSW2S 54 mm 일체형	개	12,398
KK23231	아우트렛박스 일반PVC	SW 44 mm 일체형 지지보강재포함	개	12,803
KK23232	아우트렛박스 일반PVC	CSW2S 54 mm 일체형 지지보강재포함	개	13,264

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 박스 설치공사로서 콘크리트 매입 기준.

② 박스위치 먹줄치기, 박스의 전선관 연결용 구멍따기 및 박스내 청소는 포함한다.

■ KK***** 박스 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KK32200	연결박스	HI 4각박스용	개	3,780
KK33200	연결박스	HI SW박스용	개	3,734
KK34200	연결박스	중형 4각 일반PVC	개	4,428
KK41100	박스커버	8각 일반철제	개	3,008
KK42100	박스커버	4각 일반철제	개	3,002
KK43100	박스커버	스위치박스 일반철제	개	2,975
KK61211	노출박스 일반PVC	각형 16 ㎜, 2방출이하	개	26,848
KK61212	노출박스 일반PVC	각형 22 ㎜, 2방출이하	개	27,004
KK61213	노출박스 일반PVC	각형 28 ㎜, 2방출이하	개	28,887
KK62211	노출박스 일반PVC	환형 16 ㎜, 2방출이하	개	27,651
KK62212	노출박스 일반PVC	환형 22 ㎜, 2방출이하	개	27,669
KK62213	노출박스 일반PVC	환형 28 ㎜, 2방출이하	개	28,685
KK62214	노출박스 일반PVC	환형 36 ㎜, 2방출이하	개	30,180
KK62223	노출박스 일반PVC	환형 28 ㎜, 3방출이상	개	29,044
KK62224	노출박스 일반PVC	환형 36 ㎜ 3방출이상	개	30,222

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 박스 설치공사로서 콘크리트 매입 기준.

② 박스위치 먹줄치기, 박스의 전선관 연결용 구멍따기 및 박스내 청소는 포함한다.

■ KL1**** 풀박스 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KL11200	풀박스	100×100×50	개	17,283
KL12200	풀박스	100×100×100	개	17,300
KL12201	풀박스	150×150×100	개	18,498
KL12202	풀박스	200×200×100	개	20,441
KL12203	풀박스	200×200×150	개	22,560
KL12204	풀박스	200×200×200	개	33,149
KL12205	풀박스	300×300×200	개	47,003
KL13200	풀박스	300×300×300	개	52,190
KL14200	풀박스	400×400×300	개	90,430
KL15200	풀박스	500×500×400	개	148,948
KL16200	풀박스	600×600×600	개	168,274
KL17200	풀박스	900×600×600	개	228,748

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 풀박스 설치공사로서 1.6t 스틸 COVER 부착형(일반형) 벽면 시공으로 노출설치 기준임

■ KO***** 행거

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KO21100	행거(일반형)	1단, 300㎜ 이하	개	6,905
KO22100	행거(일반형)	1단, 500㎜ 이하	개	8,873
KO23100	행거(일반형)	1단, 750㎜ 이하	개	11,189
KO23200	행거(일반형)	2단, 750㎜ 이하	개	18,459
KO24100	행거(일반형)	1단, 1000㎜ 이하	개	16,671
KO24200	행거(일반형)	2단, 1000㎜ 이하	개	23,981
KO25100	행거(일반형)	1단, 1200㎜ 이하	개	22,481
KO25200	행거(일반형)	2단, 1200㎜ 이하	개	39,923
KO26100	행거(일반형)	1단, 1500㎜ 이하	개	25,259
KO26200	행거(일반형)	2단, 1500㎜ 이하	개	45,384
KO27100	행거(일반형)	1단, 2000㎜ 이하	개	29,166

【단가정의】

① 소운반, 먹줄치기 작업을 포함한다.

② 앵커볼트 설치를 포함한다.

■ KP***** 배관부속재

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KP11100	노말밴드	철제 28㎜	개	1,736
KP12100	노말밴드	철제 36㎜	개	2,572
KP13100	노말밴드	철제 42㎜	개	3,346
KP14100	노말밴드	철제 54㎜	개	4,766
KP15100	노말밴드	철제 70㎜	개	6,554
KP16100	노말밴드	철제 82㎜	개	9,870

【단가정의】

① 이 단가는 커플링을 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LD3**** 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LD27411	22 kV급 관로(구내)	CNCV-W 60 ㎟ 1C	m	15,718	3조2열 동시 적용
LD31112	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 6 ㎟ 2C	m	2,525
LD31113	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 2.5 ㎟ 3C	m	3,208
LD32112	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 10 ㎟ 2C	m	3,520
LD33112	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 16 ㎟ 2C	m	4,333
LD37111	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 70 ㎟ 1C	m	7,762
LD38111	600 V급 관로(구내)	XLPE(CV)류 95 ㎟ 1C	m	9,966

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LG2**** 옥내전선/케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LG21110	관내배선	HIV 1.5 ㎟×1C	m	736
LG22110	관내배선	HIV 2.5 ㎟×1C	m	820
LG22120	바닥공사	HIV 2.5 ㎟×1C	m	665
LG23110	관내배선	HIV 4.0 ㎟×1C	m	946
LG24110	관내배선	HIV 6.0 ㎟×1C	m	1,110
LG25110	관내배선	HIV 10 ㎟×1C	m	2,676
LG26110	관내배선	HIV 16 ㎟×1C	m	2,961
LG27110	관내배선	HIV 25 ㎟×1C	m	4,462

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LG***** 옥내전선/케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LG41310	관내배선	VVR 1.5 ㎟×3C	m	4,377
LG42310	관내배선	VVR 2.5 ㎟×3C	m	5,231
LG81110	관내배선	FR8 1.5 ㎟×1C	m	1,590
LG81410	관내배선	FR8 1.5 ㎟×4C	m	5,445
LG82110	관내배선	FR8 2.5 ㎟×1C	m	1,936
LG82210	관내배선	FR8 2.5 ㎟×2C	m	3,275
LG82310	관내배선	FR8 2.5 ㎟×3C	m	4,736
LG82410	관내배선	FR8 2.5 ㎟×4C	m	6,278
LG83110	관내배선	FR8 4.0 ㎟×1C	m	2,222
LG83210	관내배선	FR8 4.0 ㎟×2C	m	3,124
LG84110	관내배선	FR8 6.0 ㎟×1C	m	3,022
LG84210	관내배선	FR8 6.0 ㎟×2C	m	3,468
LG84310	관내배선	FR8 6.0 ㎟×3C	m	6,700
LG84410	관내배선	FR8 6.0 ㎟×4C	m	9,248
LG85210	관내배선	FR8 10 ㎟×2C	m	4,796
LG85310	관내배선	FR8 10 ㎟×3C	m	9,456
LG85410	관내배선	FR8 10 ㎟×4C	m	10,450
LG86110	관내배선	FR8 16 ㎟×1C	m	4,339
LG86200	관내배선(옥외)	FR8 16 ㎟×2C	m	5,500
LG86210	관내배선	FR8 16 ㎟×2C	m	5,944
LG86310	관내배선	FR8 16 ㎟×3C	m	10,980
LG86410	관내배선	FR8 16 ㎟×4C	m	14,457
LG87410	관내배선	FR8 25 ㎟×4C	m	19,435

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LH***** 옥내전선/케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LH21110	관내배선	HIV 35 ㎟×1C	m	5,189
LH22110	관내배선	HIV 50 ㎟×1C	m	7,183
LH23110	관내배선	HIV 70 ㎟×1C	m	10,303
LH24110	관내배선	HIV 95 ㎟×1C	m	12,818
LH25110	관내배선	HIV 120 ㎟×1C	m	17,553
LH81110	관내배선	FR8 35 ㎟×1C	m	7,530
LH81310	관내배선	FR8 35 ㎟×3C	m	20,124
LH81410	관내배선	FR8 35 ㎟×4C	m	25,435
LH82110	관내배선	FR8 50 ㎟×1C	m	10,005
LH83110	관내배선	FR8 70 ㎟×1C	m	13,905
LH84110	관내배선	FR8 95 ㎟×1C	m	17,422
LH85110	관내배선	FR8 120 ㎟×1C	m	20,836
LH86110	관내배선	FR8 150 ㎟×1C	m	24,423
LH87110	관내배선	FR8 185 ㎟×1C	m	28,816
LI81110	관내배선	FR8 240 ㎟×1C	m	36,827

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LJ***** 통신케이블 공사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LJ12300	통신케이블	UTP 0.5 ㎜×4P CAT5E	m	1,400

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

■ LK***** 제어 및 통신케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LK12110	관내배선	CVV 1.5 ㎟×2C	m	2,397
LK12812	관내배선	CVV 1.5 ㎟×10C	m	7,457
LK13812	관내배선	CVV 2.5 ㎟×10C	m	8,754
LK52110	관내배선	CCV 1.5 ㎟×2C	m	2,301
LK52210	관내배선	CCV 1.5 ㎟×3C	m	3,196
LK52310	관내배선	CCV 1.5 ㎟×4C	m	4,214
LK52813	관내배선	CCV 1.5 ㎟×12C	m	9,403

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

■ LO254** 케이블 접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LO25421	종단접속	CNCV-W 22 kV 3심 60 ㎟	개소	614,050

【단가정의】

① 접속자재의 준비 및 뒷정리, 커버류 설치, 접지선접속을 포함한다.

② 케이블헤드는 종단접속 기준으로 산출한다.

■ LR1**** 단자처리(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LR11200	압착단자	10 ㎟-2C	개소	13,329
LR11300	압착단자	10 ㎟-3C	개소	16,482
LR12100	압착단자	16 ㎟-1C	개소	10,223
LR12200	압착단자	16 ㎟-2C	개소	13,955
LR12300	압착단자	16 ㎟-3C	개소	17,420
LR12400	압착단자	16 ㎟-4C	개소	21,063
LR13100	압착단자	25 ㎟-1C	개소	11,340
LR13200	압착단자	25 ㎟-2C	개소	16,031
LR13400	압착단자	25 ㎟-4C	개소	26,058
LR14100	압착단자	35 ㎟-1C	개소	12,709
LR14300	압착단자	35 ㎟-3C	개소	23,784
LR14400	압착단자	35 ㎟-4C	개소	27,597
LR15100	압착단자	50 ㎟-1C	개소	14,185
LR16100	압착단자	70 ㎟-1C	개소	16,866
LR17100	압착단자	95 ㎟-1C	개소	20,051
LR18100	압착단자	120 ㎟-1C	개소	23,358
LS11100	압착단자	150 ㎟-1C	개소	28,000
LS12100	압착단자	185 ㎟-1C	개소	29,033
LS13100	압착단자	240 ㎟-1C	개소	33,997

【단가정의】

① 압착단자만으로 단말처리 기준임.

② KSC 2620(동선용압착단자) 기준임.

(KSC 2620 동선용 나압착단자)

(단위:㎜)

기호	연선의 호칭 단면적(㎟)	사용 나사의 호칭지름	B	D	d₁	E	F	L	d₂	t
			치수	치수	치수	최소	최소	최대	치수	최소
RCB	60	8	16	15.5	11.4	17.5	18	50	8.4	1.8
	100	8	22	22.3	16.4	18.5	18	55	8.4	2.6
	100	10	22	22.3	16.4	18.5	18	55	10.5	2.6
	150	8	22	26.5	19.5	26.0	20	65	8.4	3.2
	150	10	25	26.5	19.5	26.0	20	65	10.5	3.2

대분류 M	조명 및 배선기구공사

■ MJ***** Pole Light

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
MJ14000	가로등주 (도로)	원형철주, 10 m	본	62,965
MJ15000	가로등주 (도로)	원형철주, 12 m	본	57,632

【단가정의】

① 고속국도의 기계시공 기준으로 10 m 가로등주는 현장상태가 보통인 경우이며, 12 m 가로등주는 현장상태가 양호한 경우에 적용한다.

② 기초공사는 별도 계상하고, 등기구, 안정기, 등주내 배선공사 및 등주 접지공사는 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ MK***** 스위치류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
MK11110	와이드스위치	매입대각1연용1P	개	6,338
MK11210	와이드스위치	매입대각2연용1P	개	8,197
MK11310	와이드스위치	매입대각3연용1P	개	10,196
MK11410	와이드스위치	매입대각4연용1P	개	14,150
MK11510	와이드스위치	매입대각5연용1P	개	16,328
MK11610	와이드스위치	매입대각3로1P	개	10,289
MK11710	와이드스위치	매입대각4로1P	개	12,602
MK13110	와이드스위치	매입대각1연용1P 램프부	개	8,207
MK13210	와이드스위치	매입대각2연용1P 램프부	개	9,130
MK13310	와이드스위치	매입대각3연용1P 램프부	개	11,521
MK13410	와이드스위치	매입대각4연용1P 램프부	개	17,868
MK13610	와이드스위치	매입대각3로1P 램프부	개	9,395

【단가정의】

① 매입설치 기준으로 단자결선, 장내 소운반 및 청소작업을 포함한다.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 기타작업을 포함한다.

③ 석고보드 등 구멍따기 작업은 별도 계상한다.

■ MM***** 콘센트류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
MM11210	매입 접지콘센트	15 A 250 V, 1구	개	6,615
MM11410	매입 접지콘센트	15 A 250 V, 2구	개	6,717
MM11610	매입 접지콘센트	15 A 250 V, 4구	개	9,599
MM13210	노출 접지콘센트	15 A 250 V, 1구	개	7,730
MM13410	노출 접지콘센트	15 A 250 V, 2구	개	8,170
MM21210	매입 방적형접지콘센트	15 A 250 V, 1구 방적카바부	개	8,121
MM21410	매입 방적형접지콘센트	15 A 250 V, 2구 방적카바부	개	8,481
MM31410	매입 가로형접지콘센트	15 A 250 V, 2구	개	7,987

【단가정의】

① 매입설치 기준으로 단자결선, 장내 소운반 및 청소작업을 포함한다.

② 설치준비, 시험, 조정, 내부결선, 점검 및 기타작업을 포함한다.

③ 석고보드 등 구멍따기 작업은 별도 계상한다.

대분류 N	소방설비공사

■ NA***** 감지기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NA11100	열 감지기	스폿형 차동식	개	11,722
NA11200	열 감지기	스폿형 정온식	개	11,722
NA21200	연기감지기	축적형 광전식	개	21,241

【단가정의】

① 이 단가는 공동주택 감지기 설치공사로서 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NC1**** 발신기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NC11200	수동발신기	소화전내장형	조	59,565
NC11210	수동발신기 (터널)	소화전내장형 (할증구간)	조	77,968

【단가정의】

① 터널내 할증구간은 터널 입구에서 25 m 이상 터널 속에 들어가서 작업시에 적용한다.

■ ND***** 중계기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
ND21200	분산형	입력1/출력1	개	81,039
ND22200	분산형	입력2/출력2	개	86,417
ND23200	분산형	입력3/출력3	개	96,731
ND24200	분산형	입력4/출력4	개	109,344
ND25200	분산형	입력5/출력5	개	121,284
ND26200	분산형	입력6/출력6	개	132,146
ND27200	분산형	입력7/출력7	개	135,997
ND28200	분산형	입력8/출력8	개	176,342

【단가정의】

① 설치, 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

② 중계기 BOX는 별도 계상한다.

■ NE***** 전원장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NE12200	비상전원반	3 A/1.2Ah 이하 내장형	조	431,161
NE21200	비상전원반	5 A/0.5Ah 이하 내장형	조	456,131
NE42200	비상전원반	15 A/1.2Ah 이하 내장형	조	549,904

【단가정의】

① 설치, 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NF***** 음향장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NF22100	지구음향장치	전자식	개	37,765
NF23100	시각경보기	전자식	개	39,796

【단가정의】

① 설치, 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NG***** 비상콘센트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NG21100	비상 콘센트세트	내장형 매입형 철제	개	119,699

【단가정의】

① 설치, 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NH***** 유도등

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NH11201	통로유도등	소형, 노출 축전지용량 20분	개	58,878
NH11202	통로유도등	소형, 노출 축전지용량 60분	개	64,009
NH12201	피난구유도등(단면)	소형, 노출 축전지용량 20분	개	62,274
NH12202	피난구유도등(단면)	소형, 노출 축전지용량 60분	개	67,126
NH22101	피난구유도등(단면)	중형, 매입 축전지용량 20분	개	88,030
NH22201	피난구유도등(단면)	중형, 노출 축전지용량 20분	개	85,869

【단가정의】

① 노출설치 기준으로 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

② 함 및 함내에 설치되는 내장물을 포함하여 산출한다.

■ NI***** 유도표지

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NI11200	통로유도표지	소형, 노출	개	8,131
NI12200	피난구유도표지	소형, 노출	개	8,638

【단가정의】

① 노출설치 기준.

■ NL***** 비상경보세트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NL11000	비상경보세트	단독형 매입 철제	조	114,066
NL12000	비상경보세트	단독형 노출 철제	조	102,839
NL31000	비상경보세트	내장형 매입 철제	조	56,200

【단가정의】

① 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

② 함 및 함내에 설치되는 내장물을 포함하여 산출한다.

■ NO***** 무선통신 보조설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NO11000	무선 접속단자함	210×280×120	개	166,155
NO12200	동축케이블	RADIAX (12D)	m	27,716
NO12300	동축케이블	ECX (10D-2V)	m	8,468
NO1260	동축케이블	ECX-FR (10D-2V)	m	8,682

【단가정의】

① 행거 및 크램프는 별도 계상한다.

② Turn Buckle, Dead End Bracket, 커넥터는 별도 계상한다.

■ NP***** 기타 기기류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NP12000	도어릴리즈	솔레노이드식	개	116,398
NP60000	Dummy Load	50 Ω	개	257,677

【단가정의】

① 접속, 결선, 장내운반, 지지류설치, 시험 및 조정을 포함한다.

■ NS18*** 관통구 밀봉

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
NS18000	방화용폼	실리콘 RTV폼	㎏	40,824

【단가정의】

① 이 단가에는 케이블청소, 댐(Dam)재 설치, 뒷정리를 포함한다.

② 관통구 밀봉에 소요되는 실체적(㎥)으로 산출한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OB***** 접지단자함

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OB21000	공용 접지단자함	스테인레스제 매입 아파트용 (450×300×100)	면	211,137
OB21100	접지단자함	스테인레스제 매입 1극용	면	132,573
OB21200	접지단자함	스테인레스제 매입 2극용	면	142,127
OB21800	접지단자함	스테인레스제 매입 9극용	면	343,551
OB31300	접지단자함	합성수지제 매입 3극용 (350×350×110)	면	98,498
OB31800	접지단자함	합성수지제 매입 10극용 (870×300×100)	면	226,568

【단가정의】

① 공동주택 피뢰 접지공사에 적용되며, 피뢰접지용, 건물 기초접지용, 측벽 본딩용 3극으로 구성된 경우임.

② 합성수지제 함 재질은 ABS수지 5t이상, 전면 도어는 3t이상임.

③ 스테인레스제 함 재질은 Steel 1.6t이상, 전면 도어는 SUS 1.2t이상임.

■ OC***** 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OC14440	접지선, 직매포설	BC 35 ㎟ 이하	m	3,841
OC14540	접지선, 관내포설	BC 35 ㎟ 이하	m	5,308
OC15440	접지선, 직매포설	BC 50 ㎟ 이하	m	5,315
OC16440	접지선, 직매포설	BC 70 ㎟ 이하	m	6,753
OC16540	접지선, 관내포설	BC 70 ㎟ 이하	m	7,099
OC21540	접지선, 관내포설	GV 6.0 ㎟ 이하	m	1,292
OC21541	접지선, 관내포설	GV 6.0 ㎟ 이하 2.5 ㎟	m	959
OC21542	접지선, 관내포설	GV 6.0 ㎟ 이하 4.0 ㎟	m	1,112
OC22540	접지선, 관내포설	GV 16 ㎟ 이하	m	3,403
OC23540	접지선, 관내포설	GV 25 ㎟ 이하	m	4,734
OC24540	접지선, 관내포설	GV 35 ㎟ 이하	m	5,861
OC25540	접지선, 관내포설	GV 50 ㎟ 이하	m	7,585
OC26540	접지선, 관내포설	GV 70 ㎟ 이하	m	11,420
OC27540	접지선, 관내포설	GV 95 ㎟ 이하	m	13,613
OC28543	접지선, 관내포설	GV 120 ㎟이하	m	17,407

【단가정의】

① 공동주택 접지공사에 적용되며, 접지선 작업은 관내배선 기준으로 접지저항 측정을 포함한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RP5**** 구멍따기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RP52000	구멍따기	석고판	개소	3,798
RP53000	구멍따기	철판	개소	1,986

【단가정의】

① 공동주택 전기박스용 구멍따기에 적용한다.

6. 발전분야 ------- 45공종

발전분야 - 45공종

대분류 I	보조설비공사

■ IB11*** 전기방식설비(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IB11132	정류기(수동)	단상 220V DC60V이하 20A이하	개	160,412
IB11133	정류기(수동)	단상 220V DC60V이하 30A이하	개	160,981
IB11332	원격제어정류기	단상 220V DC60V이하 20A이하	개	144,335
IB11333	원격제어정류기	단상 220V DC60V이하 30A이하	개	150,812

【단가정의】

① 포장해체, 소운반 및 설치준비를 위한 제비용을 포함한다.

② 콘크리트 기초 및 접지 작업은 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IB***** 전기방식설비(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IB31200	HSCI Anode	ø1.5"×60"L	개	181,578
IB31300	HSCI Anode	ø2"×60"L	개	259,786
IB41000	Coke breeze	SC-2Type	㎏	1,375
IB42000	Coke breeze	SC-3Type	㎏	1,560
IB51100	Junction Box	400×300×250이하, SUS	개	527,345
IB53100	Junction Box	400×500×250이하, SUS	개	573,753
IB54100	Junction Box	500×400×150이하, SUS	개	667,162
IB55100	Junction Box	700×550×500이하, SUS	개	1,304,750
IB61100	기준전극	Cu/CuSO4	개	313,424

【단가정의】

① 터파기는 제외되나, 양극 및 기준전극용 되메우기는 포함한다.

② 포장해체 청소, 소운반은 포함한다.

■ IB***** 전기방식설비(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IB71100	측정함	주철제, 매입형	면	22,091
IB71200	측정함	주철제, 입상형(폴타입)	면	27,024

【단가정의】

① 포장해체 청소, 소운반은 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IB***** 전기방식설비(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IB81100	저항박스	입상형(폴타입)	개	309,362
IB90000	전위측정		회	3,646

【단가정의】

① 포장해체 청소, 소운반은 포함한다.

■ IC***** 전기방식설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IC21000	Air Vent	맨홀형	개	92,799
IC31000	Air Vent Pipe	Hi-PVC 28㎜	m	6,225
IC32000	Air Vent Pipe	Hi-PVC 36㎜	m	7,369

【단가정의】

① 이 단가는 Air Vent Cap을 포함한다.

■ IC4**** 전기방식설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IC41300	Boring	ø250 mm 35 m이하	개소	8,733,293
IC41400	Boring	ø250 mm 40 m이하	개소	8,992,664
IC41500	Boring	ø250 mm 45 m이하	개소	10,060,647
IC42100	Boring	ø200 mm 25 m이하	개소	7,603,989
IC42200	Boring	ø200 mm 30 m이하	개소	7,255,849
IC42300	Boring	ø200 mm 35 m이하	개소	8,411,456
IC42400	Boring	ø200 mm 40 m이하	개소	8,895,918
IC42500	Boring	ø200 mm 45 m이하	개소	10,274,076

【단가정의】

① 이 단가는 굴진, PVC 및 STEEL 케이싱 설치, 에어써징, 시추기계 설치를 포함한다.

② 굴진 작업은 토사층, 모래층, 자갈층, 풍화암층, 연암층을 기준으로 적용된 단가임.

■ IC***** 전기방식설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
IC52000	Splice Kit	90-B1	조	39,831
IC61000	Splice Bolt	22 ㎟	개	3,000
IC71000	Epoxy	에폭시몰딩 R-11	개	5,375

【단가정의】

① 이 단가는 에폭시 몰딩 고체 기준임.

대분류 K	전선관공사

■ KA5**** 전선관(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
KA54500	합성수지 파형관	ELP 28 mm	m	2,660
KA57500	합성수지 파형관	ELP 54 mm	m	3,104

【단가정의】

① 관의절단, 접합, 관내청소, 점검, 도입선넣기를 포함한다.

② 굴착, 되메우기, 잔토처리를 제외한다.

대분류 L	전선 및 케이블공사

■ LD8**** 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
LD82111	600 V급 관로(옥외)	HMW-PE류 10 ㎟ 1C	m	3,402
LD84111	600 V급 관로(옥외)	HMW-PE류 25 ㎟ 1C	m	5,962

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 접속, 정돈, 청소, 분기 및 리드선의 접속

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ OA***** 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OA12610	접지동봉 (저감제 미사용)	ø16×1,800L	개	17,666

【단가정의】

① 이 단가는 터파기, 되메우기를 포함한다.

■ OC***** 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
OC22460	접지선 (직매)	GV 16 ㎟	m	2,252
OC32460	접지선 (직매)	F-GV 16 ㎟	m	2,356
OC51000	Cad weld	CA-25Type	개소	12,927
OC52000	Cad weld	CA-15Type	개소	11,847

【단가정의】

① 이 단가는 에폭시 몰딩 및 터파기, 되메우기는 제외한다.

대분류 R	시설유지공사

■ RA28210 발전기분해/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RA28210	발전기분해	100MW	식	12,472,066

【단가정의】

① 수차발전기 부분분해점검을 실시하기 위한 준비공정의 비용을 포함한다.

② 다음 분해인출 비용을 포함한다.

- 발전기실 각기기 배선분리 및 온도검출기 분해인출

- PMG. Slip Ring Aux.Shaft 분해인출

- Top Cover, Upper Bracket 분해인출

- Gen. Rotor 분해인출

- Gen. Guide Bearing 분해인출

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RA28220 수차발전기점검보수/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RA28220	수차발전기점검보수	100MW	식	14,592,247

【단가정의】

① 분해 부품의 녹제거 및 청소 비용을 포함한다.

② 다음 점검보수 비용을 포함한다.

- Guide Vane 및 조작기구 점검보수

- Runner 점검보수

- Casing, Draft Tube Liner, 방수로 Gate Sealing 점검보수

- 고정체 Centering 비용

- 회전체 Run-Out

- PMG. Slip Ring 점검보수

- Gen. Bracket 점검보수

- Gen. Rotor 및 Stator 점검보수

- Gen. Guide Bearing 점검보수

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RA28230 발전기조립/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RA28230	발전기조립	100MW	식	13,664,947

【단가정의】

① 충수 및 수차발전기실 청소, 뒷정리 비용을 포함한다.

② 다음 조립 비용을 포함한다.

- Gen. Guide Bearing 조립

- Gen. Rotor 조립

- PMG. Slip Ring Aux. Shaft 조립

- Top Cover, Upper Bracket 조립

- 발전기실 각기기 배선 및 온도검출기 조립

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RA28240 수차분해/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RA282400	수차분해	100MW	식	3,708,815

【단가정의】

① 다음 분해인출 비용을 포함한다.

- 수차실 보호장치 분해인출 및 배선분리

- Turbine Guide Bearing 분해인출

- Stuffing Box 분해인출

- Guide vane 및 조작기구부 분해인출

- Main Shaft & Runner 분해인출

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

.

■ RA28250 수차조립/ Francis종축/ 100MW급 부분분해점검(B급)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
RA28250	수차조립	100MW	식	4,229,029

【단가정의】

① 다음 조립 비용을 포함한다.

- Stuffing Box 조립

- Turbine Guide Bearing 조립

- 수차실 보호장치 및 배선조립

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

7. 전기철도분야 ------- 78공종

전기철도분야 -78공종

대분류 T	전차선로공사

■ TE***** 강관주 기초신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TE11250	B0 (인력)	900x900x 2300 ㎜	개소	1,371,376

【단가정의】

① 합판거푸집(5회), 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 작업은 주간 작업으로 열차빈도(복선 11~25회)를 적용.

② 콘크리트타설 작업은 야간 작업으로 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

③ 시판설비 및 모르타르 시공은 제외된 단가.

【표준도】

강관주기초 B0 (인력)

■ TE***** 강관주 기초신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TE13250	B2 (인력)	1100x1100x 2400 ㎜	개소	1,981,554

【단가정의】

① 합판거푸집(5회), 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 작업은 주간 작업으로 열차빈도(복선~25회)를 적용.

② 콘크리트타설 작업은 야간 작업으로 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

③ 시판설비 및 모르타르 시공은 제외된 단가임.

【표준도】

강관주기초 B2 (인력)

■ TE***** 전철주(단독주) 기초

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TE14250	B3 (인력)	1200x1200x 2400 ㎜	개소	2,212,537

【단가정의】

① 합판거푸집(5회), 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 작업은 주간 작업으로 열차빈도(복선 11~25회)를 적용.

② 콘크리트타설 작업은 야간 작업으로 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

③ 시판설비 및 모르타르 시공은 제외된 단가임.

【표준도】

강관주기초 B3 (인력)

■ TG***** 강관주

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TG31655	강관주 기계설치	ø267.4x9tx9 m(일반)	본	2,135,420
TG34655	강관주 기계설치	ø355.6x9tx9 m(일반)	본	2,662,546

【단가정의】

① 강관주의 기계건주 작업으로 강관주 비파괴 검사비는 포함한다.

② 이 단가는 야간 작업으로 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

③ 운반비 및 기초, 전주번호표 등 표식물 작업은 제외한다.

■ TE***** 지선기초 설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TE51110	지선기초 설치	봉강지선 2.0톤용 (1200x1200x 2400)	개소	513,357	토공, 주간
TE52110	지선기초 설치	봉강지선 2.4톤용 (1300x1300x 2700)	개소	808,066	토공, 주간

【단가정의】

① 합판거푸집(5회), 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 작업 포함.

② 다지기 및 콘크리트타설 작업은 장비시공으로 제외된 단가임.

③ 시판설비 시공은 제외된 단가임.

■ TG***** 지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TG53110	지선설치	봉강지선 강관주 ø267.4	본	406,448	토공, 주간
TG53210	지선설치	봉강지선 강관주 ø318.5	본	391,655	토공, 주간
TG53220	지선설치	봉강지선 강관주 ø318.5	본	905,736	교량, 주간
TG53810	지선설치	봉강지선 철주용	본	432,710	토공, 주간

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 기초, 표식물 작업은 제외한다.

■ TG***** 전주대용물

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TG81110	전주대용물 설치	1선용 빔폭400 ø318.5	본	354,339	토공, 주간
TG81120	전주대용물 설치	1선용 빔폭400 ø318.5	본	375,978	교량, 주간
TG82110	전주대용물 설치	2선용 빔폭400 ø318.5	본	402,640	토공, 주간
TG82120	전주대용물 설치	2선용 빔폭400 ø318.5	본	424,486	교량, 주간

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 기초, 표식물 작업은 제외한다.

■ TG***** 하수강

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TG91110	하수강 설치	1선용 빔하부폭600 빔폭400	본	456,515	토공, 주간
TG91120	하수강 설치	1선용 빔하부폭600 빔폭400	본	493,068	교량, 주간
TG91220	하수강 설치	1선용 빔하부폭1000 빔폭450/520	본	520,130	교량, 주간
TG92110	하수강 설치	2선용 빔하부폭600 빔폭400	본	390,815	토공, 주간
TG92120	하수강 설치	2선용 빔하부폭600 빔폭400	본	429,042	교량, 주간
TG92210	하수강 설치	2선용 빔하부폭1000 빔폭450	본	414,942	토공, 주간
TG92220	하수강 설치	2선용 비하부폭1000 빔폭450	본	453,356	교량, 주간
TG92640	하수강 설치	2선용	본	407,186	터널, 주간
TG93110	하수강 설치	평행용단방향 빔하부폭600 빔폭400	본	919,369	토공, 주간
TG93120	하수강 설치	평행용단방향 빔하부폭600 빔폭400	본	989,547	교량, 주간
TG93220	하수강 설치	평행용단방향 빔하부폭1000 빔폭450	본	1,014,288	교량, 주간

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 전주번호표 등 표식물 작업은 제외한다.

③ 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TI***** 인류장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TI44310	인류장치 설치	강관주 ø267.4	개소	581,813	토공, 주간
TI44410	인류장치 설치	강관주 ø318.5	개소	586,107	토공, 주간
TI44420	인류장치 설치	강관주 ø318.5	개소	594,699	교량, 주간

【단가정의】

① 인류장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TI***** 장력조정장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TI51110	장력조정장치 설치	활차식 2.0톤 강관주 ø318.5	개소	2,897,850	토공, 주간
TI51210	장력조정장치 설치	활차식 2.4톤 강관주 ø267.4/ø318.5	개소	3,393,701	토공, 주간
TI51910	장력조정장치 설치	활차식 2.4톤 철주용	개소	3,458,533	토공, 주간
TI54110	장력조정장치 설치	스프링식 2.0톤 S62 강관주 ø267.4/ø318.5	개소	7,208,461	토공, 주간
TI54120	장력조정장치 설치	스프링식 2.0톤 S63/S50 강관주 ø318.5	개소	6,866,485	교량, 주간
TI54210	장력조정장치 설치	스프링식 2.4톤 S62 강관주 ø267.4/ø318.5	개소	8,023,603	토공, 주간
TI54220	장력조정장치 설치	스프링식 2.4톤 S62/S49 강관주 ø318.5	개소	7,332,808	교량, 주간

【단가정의】

① 인류장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는 주간 작업을 적용한 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TI***** 흐름방지장치 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TI72010	흐름방지장치 신설	빔용	개소	689,804	토공, 주간
TI72020	흐름방지장치 신설	빔용	개소	736,217	교량, 주간

【단가정의】

① 흐름방지장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 인류장치 및 애자장치는 포함한다.

③ 이 단가는 전선의 재료비를 제외한다.

④ 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TI***** 흐름방지장치 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TI72211	흐름방지장치 신설	빔용	개소	959,817

【단가정의】

① 흐름방지장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는 열차빈도(복선 11~25회)를 적용한다.

② 인류장치 및 애자장치는 포함한다.

③ 이 단가는 전선의 재료비를 제외한다.

■ TI***** 균압장치 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TI81310	균압장치 신설	T-M-M-T	개소	97,481	토공, 주간

【단가정의】

① 인력작업 기준으로 이 단가는  주간 작업의 단가임.

■ TI***** 균압장치 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TI81355	균압장치 신설	T-M-M-T	개소	181,931	T:전차선 M:조가선

【단가정의】

① 인력작업 기준의 이 단가는 야간 작업으로, 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

■ TJ***** 급전선 가선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TJ16110	급전선 가선	ACSR 288㎟이하	m	6,278	토공, 주간
TJ16120	급전선 가선	ACSR 288㎟이하	m	6,504	교량, 주간
TJ16140	급전선 가선	ACSR 288㎟이하	m	6,635	터널, 주간

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TJ***** 급전분기장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TJ83210	급전분기장치	인하식	개소	424,559	토공, 주간
TJ83220	급전분기장치	인하식	개소	482,720	교량, 주간

【단가정의】

① 이 단가는 주간 작업의 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TK***** 조가선 가설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TK37155	조가선 가설 (200 km/h미만)	Bz 65 ㎟	m	4,481

【단가정의】

① 조가선 설치는 인력작업 기준으로 토공, 교량, 터널구간에 적용되며, 야간 작업으로, 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

② 역구내, 터널 400 m이상인 경우에는 별도로 계상한다.

③ 행거이어, 드롭바설치, 부속금구류, 이도조정은 포함한다.

④ 이 단가는 전선의 재료비를 제외한다.

■ TK***** 프리텐션

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TK52110	프리텐션	전차선	섹션	245,029	토공, 주간
TK52120	프리텐션	전차선	섹션	280,711	교량, 주간
TK52140	프리텐션	전차선	섹션	272,195	터널, 주간
TK52210	프리텐션	조가선	섹션	186,520	토공, 주간
TK52220	프리텐션	조가선	섹션	213,601	교량, 주간
TK52240	프리텐션	조가선	섹션	207,107	터널, 주간

【단가정의】

① 프리텐션 작업은 인력작업 기준으로 이 단가는 주간 작업을 적용한 단가임.

■ TK***** 구분장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TK61210	구분장치 설치	에어죠인트	개소	604,946	토공, 주간
TK61220	구분장치 설치	에어죠인트	개소	703,883	교량, 주간
TK64010	구분장치 설치	애자형섹션	개소	4,192,515	토공, 주간

【단가정의】

① 구분장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는  주간 작업의 단가임.

② 부속금구류 설치는 포함한다.

③ 교량 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TK***** 건넘선장치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TK91110	건넘선장치 설치	교차형	개소	77,193	토공, 주간

【단가정의】

① 건넘선장치 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는  주간 작업의 단가임.

② 부속금구류 설치는 포함한다.

■ TM***** 접지단자함

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TM13110	접지단자함	조립철주 450 10회로	개소	233,508	토공, 주간
TM13120	접지단자함	조립철주 450 10회로	개소	231,418	교량, 주간
TM13510	접지단자함	강관주 ø267.4 10회로	개소	233,861	토공, 주간
TM13520	접지단자함	강관주 ø267.4 10회로	개소	253,203	교량, 주간
TM13610	접지단자함	강관주 ø318.5 10회로	개소	235,296	토공, 주간
TM13620	접지단자함	강관주 ø318.5 10회로	개소	244,961	교량, 주간
TM13940	접지단자함	터널벽면 10회로	개소	268,070	터널, 주간

【단가정의】

① 접지단자함 설치는 인력작업 기준으로 이 단가는  주간 작업을 적용한 단가임.

② 교량 15%, 터널 15% 할증을 적용한 단가임.

■ TM***** 절연방호관 설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TM41310	절연방호관 설치	25 kV용 (2m)	개소	22,038	토공, 주간

【단가정의】

① 본 작업은 건넘선장치에 설치되는 절연방호관으로 이 단가는 주간 작업을 적용한 단가임.

■ TL***** 단로기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TL12210	단로기 설치	1 Pole 36 kV 400 A	대	3,429,573	토공, 주간
TL14310	동력단로기 설치	1 Pole 27.5 kV 1,250 A	대	38,324,564	토공, 주간

【단가정의】

① 동력단로기의 제어전원 및 제어케이블, 관로시공에 관한 단가는 제외된 것으로 별도로 계상한다.

② 단로기 설치작업의 단가는 주간작업을 적용한 단가임.

■ TL***** 보조조가선 신설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TL73151	보조조가선 신설	가동브래키트용	개소	54,493

【단가정의】

① 보조조가선 설치는 인력작업 기준으로 이 단가에는 야간 작업으로, 차단(열차회수25회, 3시간이상 6시간 미만) 및 능률저하를 적용한 단가임.

② 조가선 설치, 조립조정은 포함한다.

③ 이 단가는 전선의 재료비를 제외한다.

■ TL***** 표지류 설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	비고
TL84111	전주번호표	철주용	개소	52,252	열빈10%
TL84131	전주번호표	철주용	개소	54,896	교량15%, 열빈10%
TL84211	전주번호표	원형, H주 250×250 ㎜	개소	42,223	열빈10%
TL84231	전주번호표	원형, H주 250×250 ㎜	개소	45,222	교량15%, 열빈10%
TL84441	전주번호표	터널하수강용	개소	50,091	터널30%, 열빈10%
TL85310	표지류 설치	구분표	매	85,216	토공, 주간
TL86310	표지류 설치	가선종단표	매	79,733	토공, 주간
TL87310	표지류 설치	절연구간표 (쏠라형)	매	1,281,537	토공, 주간
TL88310	표지류 설치	절연구간예고표 (쏠라형)	매	986,920	토공, 주간
TL89310	표지류 설치	타행표 (쏠라형)	매	1,301,053	토공, 주간

【단가정의】

① 전주번호표 설치는 열차빈도, 교량, 터널할증을 적용한 단가임.

② 쏠라형의 표지는 절연구간에 설치되는 표지에 적용.

③ 표지류 설치작업의 단가는 주간작업을 적용한 단가임.

【 참 고 자 료 】

1. 2010년 적용 전기공사 조정계수

2. 실적공사비에의한예정가격작성기준

(회계예규 2200.04-160-6 2009.9.21)

3. 실적공사비 적산제도 관리기관 운영규정

(지식경제부 전력 57300-66호 2002.1.25)

전기공사 조정계수

1) 산출 목적

▪실적공사비 방식의 직접공사비는 재료비, 노무비, 직접경비의 통합단가로 구성되었으며, 예정가격산정 및 내역서작성에 있어서 간접공사비 산출을 위한 공사분야별 직접공사비에 대한 비목구성 비율이라고 정의할 수 있다.

▪조정계수 적용 전년도의 분야별 원가계산 내역서를 다량 수집하고 매년 신뢰도 향상을 위한 Up-grade를 계속하여 원가계산방식과 실적공사비방식의 간접공사비 금액에 차이가 없도록 조정계수를 산출하여 매 1년마다 관리기관에서 발표한다.

2) 조정계수 활용

▪공사분야별 실적공사비에 의한 간접공사비 산정 시 본 조정계수를 활용하여 국가계약법령 회계예규 예정가격작성기준 제3장 제39조에 따라 적용한다.

3) 조정계수 적용예시

원가계산에 의한 간접공사비 산정	실적공사비에 의한 간접공사비 산정
간접노무비=직접노무비×요율	간접노무비=직접공사비×조정계수(직노)×요율

4) 2010년 적용 전기공사 조정계수

공 사 분 야		재료비	직접노무비	노무비	재+직노	재+노
전력시설	가공송전	0.044	0.842	0.970	0.886	1.014
	지중송전	0.078	0.845	0.970	0.923	1.048
	가공배전	0.023	0.725	0.826	0.748	0.849
	지중배전	0.107	0.783	0.892	0.890	0.999
	변전일반	0.181	0.769	0.882	0.950	1.063
	변전기기	0.014	0.857	0.979	0.871	0.993
	전력시설보수	0.073	0.916	1.027	0.989	1.100
내선시설	공동주택	0.468	0.519	0.572	0.987	1.040
	비 주 택	0.346	0.649	0.711	0.995	1.057
철도시설	전차선로	0.485	0.471	0.529	0.956	1.014

※ 발주기관별 적용기준이 별도로 있는 경우 발주기관별 기준을 따름

간접공사비의 산정방식

원가계산에 의한 제경비 산정	실적공사비에 의한 간접공사비 산정
1.순공사원가 1.1 재료비 : 품셈 1.2 노무비 1.2.1 직접노무비 : 품셈 1.2.2 간접노무비 : 직접노무비×요율 1.3 경비 1.3.1 산출경비 : 품셈 1.3.2 산재보험료 (노무비)×요율 1.3.3 고용보험료 (노무비)×요율 1.3.4 국민건강보험료 (직접노무비)×요율 1.3.5 국민연급보험료 (직접노무비)×요율 1.3.6 퇴직공제부금비 (직접노무비)×요율 1.3.7 산업안전보건관리비 1)관급자재 없을시 : ∙(재료비+직접노무비)×요율 2)관급자재 사용시:다음중 낮은금액 ∙관급자재 없을시의 1.2배 ∙(재+직노+관급자재)×요율+가산금 1.3.8 기타경비:(재+노)×요율 1.3.9 공사이행보증수수료: (재+직노+산출경비)×요율 1.3.10 환경보전비 (재+직노+산출경비)×요율 2.일반관리비 (순공사원가)×요율 3.이윤 (노무비+경비+일반관리비)×15%	1.직접공사비 : 실적공사비 재료비, 직접노무비, 산출경비의 합계액 2.간접공사비 2.1 간접노무비 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.2 산재보험료 직접공사비×조정계수(노)×요율 2.3 고용보험료 직접공사비×조정계수(노)×요율 2.4 국민건강보험료 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.5 국민연금보험료 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.6 퇴직공제부금비 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.7 산업안전보건관리비 1)관급자재 없을시 : 직접공사비×조정계수(재+직노)×요율 2)관급자재 사용시 : 다음중 낮은금액 ∙관급자재 없을시의 1.2배 ∙(직접공사비×조정계수(재+직노)+관급자재)×요율+정액가산금 2.8 기타경비 직접공사비×조정계수(재+노)×요율 2.9 공사이행보증수수료 직접공사비×요율(현행과 동일) 2.10 환경보전비 직접공사비×요율(현행과 동일) 3.일반관리비 (직접공사비+간접공사비)×요율 4.이윤 (직접공사비+간접공사비+일반관리비)×10%

예정가격 작성기준

(회계예규 2200.04-160-6, 2009.9.21)

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 예규는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제2호 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조의 규정에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항의 규정에 의한 실적공사비에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조의 규정에 의한 전문가격조사기관(이하 "조사기관"이라한다.)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리 한다.

②계약담당공무원은 이 예규에 의거, 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며 불가피하게 원가계산 등에 의하여 산정된 금액과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격 조서에 명시하여야 한다.

제3장 실적공사비에 의한 예정가격작성

제37조(실적공사비에 의한 예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제38조(직접공사비) ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(회계예규 「정부 입찰․계약집행기준」 제19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전점검비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외 할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사․집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제39조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 국민건강보험료

5. 국민연금보험료

6. 건설근로자퇴직공제부금비

7. 안전관리비

8. 환경보전비

9. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

10. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

④제38조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제40조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다.

일반건설공사		전문, 전기, 정보통신, 소방공사 및 기타공사
(직접공사비+간접공사비)	일반관리비율 (%)	(직접공사비+간접공사비)	일반관리비율 (%)
5억원미만	6.0	5천만원미만	6.0
5억원~30억원미만	5.5	5천만원~3억원미만	5.5
30억원이상	5.0	3억원이상	5.0

제41조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제42조(공사손해보험료) 회계예규 「정부 입찰․계약 집행기준」 제11장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제43조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제44조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

부    칙

이 예규는 2006년  7월 13일부터 시행한다.

부    칙

이 예규는 2007년 10월 12일부터 시행한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2008년 12월 29일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2009년 9월 21일부터 시행한다.

(별표 6)                    총 괄 집 계 표

공사명：                              공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광렬비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

실적공사비 적산제도

관리기관 운영규정

2002.  1.

지식경제부

한국전기산업연구원

실적공사비 적산제도 관리기관 운영규정

제정 2001. 04. 21

개정 2002. 01. 25

제1조(목적) 이 규정은 전기분야 실적공사비적산제도에 관한 업무를 효율적으로 수행하는데 필요한 기본사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 제정되는 수량산출기준 및 정부 요구 실적공사비적산제도 관련 운영업무 등은 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 전기공사 예정가격을 산정하는 기초 자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 임무) 관리기관의 장은 수량산출기준의 제정․개정, 연구․조사, 해석, 보급 등 실적공사비적산제도에 관한 전반적인 업무를 관장하여 동 적산제도를 효율적으로 운영․관리하여야 한다.

제4조(관리기관의 주요업무)

①수량산출기준 제․개정 및 지침서 유지․관리업무

②실적공사비적산제도의 조사․자료 관리업무

③실적공사비적산제도의 홍보․교육 및 보급 관련업무

④기타 정부에서 요구하는 실적공사비적산제도 관련업무 등

제5조(실적공사비적산제도 관련 자료의 수집 등)

①수량산출기준 등은 관련기관 및 업체의 요청 또는 필요에 따라 보완할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 보완을 요청하고자 하는 자는 관리기관의 장에게 이에 필요한 근거자료를 첨부하여 제출하여야 하며, 또한 자료수집 및 현장실사시 조사․연구를 위한 제반편의 제공에 협조하여야 한다.

③관리기관의 장은 제2항에 따라 제출된 자료를 종합하여 수량산출기준 심의안 작성은 물론 필요한 경우 제8조 각항의 사항에 대하여 전문기관에 용역을 의뢰할 수 있다.

④관리기관의 장은 수집된 자료를 활용하여 도서를 발간하고 필요시 도서 및 수량산출기준 등을 판매할 수 있다.

제6조(전문위원회)

①수량산출기준 등의 심사에 앞서 전문적이고 실무적으로 동 업무를 검토 조정하기 위하여 심사위원회 밑에 전기분야 실적공사비적산제도 전문위원회(이하 “전문위원회”라 한다.)를 둔다

②전문위원회는 위원장 1인을 포함하여 위원 8인 이상, 12인 이내로 구성하며, 간사 1인을 둔다.

③전문위원회 위원장은 한국전기산업연구원 이사 및 이사를 역임한자 또는 학계 전문가 중에서 한국전기산업연구원 이사장이 위촉하며, 위원장 유고시에는 위원중 최고 연장자가 위원장을 대리한다.

④전문위원회 위원은 관련기관 또는 학계의 실무책임자로 구성하되, 관련기관 또는 위원장의 추천에 의하여 한국전기산업연구원 이사장이 위촉한다.

⑤전문위원회 위원중 상근위원을 위촉할 수 있다.

제7조(심사위원회)

①수량산출기준 등의 심사를 위하여 한국전기산업연구원에 전기분야 실적공사비적산제도 심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다.)를 둔다

②심사위원회는 위원장 1인을 포함하여 위원 8인 이상, 12인 이내로 구성하며, 간사 1인을 둔다.

③심사위원회 위원장은 학계 전문가 중에서 한국전기산업연구원 이사장이 위촉하며, 위원장 유고시에는 한국전기산업연구원 위원이 위원장을 대리한다.

④심사위원회 위원은 관련기관 또는 학계의 전문가로 구성하되, 관련기관장 또는 위원장의 추천에 의하여 한국전기산업연구원 이사장이 위촉한다.

⑤심사위원회의 기능은 전문위원회에서 심의한 안건에 대하여 최종 심의한다.

제8조(위원회의 기능)

①전기공사 수량산출기준의 제․개정에 관한 사항 심의

②기타 실적공사비적산제도 관련업무에 관한 사항 심의

제9조(임기) 위원장 및 위원의 임기는 2년으로 하고 중임할 수 있으며, 위원의 결원이 있을 경우 그 보선은 전임자의 잔임기간으로 한다.

제10조(위원회 운영)

①위원회는 위원장이 소집하며, 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

②위원장은 필요시 분야별 전문가를 참고인으로 초청할 수 있다.

제11조(간사)

①각 위원회의 회무를 처리하기 위하여 간사 1명을 둔다.

②간사는 연구원 연구실장을 당연직으로 한다.

③간사는 위원회에서 발언할 수 있다.

제12조(수당) 위원회 위원 및 참고인에 대하여는 예산의 범위내에서 수당을 지급할 수 있다.

제13조(수량산출기준 등의 확정 시행) 수량산출기준 등 확정된 제․개정(안)은 지식경제부 장관의 승인을 받아 익년도 1월 1일부터 시행함을 원칙으로 하되 필요시 시행일을 변경할 수 있다.

제14조(발간 및 배포) 관리기관은 수량산출기준 등 확정된 자료를 발간하여 관련기관에 배포할 수 있다.

제15조(소요예산의 조달) 관리기관의 장은 수량산출기준 제․개정 등 기타 관리기관 운영에 소요되는 비용을 확보하여야 하며 자체 예산을 확보하지 못할 경우에는 예산 일부를 정부에 지원 요청할 수 있다.

제16조(기타) 본 규정에서 정하지 않은 사항은 관계법령 및 지식경제부 장관의 지침에 따른다.

부  칙

제1조(시행일) 이 규정은 지식경제부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 규정 시행 이전에 추진중에 있던 전기분야 실적공사비적산제도 관리업무는 이 규정에 의한 것으로 본다.